### 4.pielikums

**Atklāts konkurss**

**„Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66” ietvaros”, identifikācijas Nr. JPD2014/23/AK**

### TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k** | Preces  nosaukums | Vienību skaits | Preces apraksts | Izmēri (mm) | Elektrība (V) | Jauda (kW) | Cena par vienību EUR bez PVN | Kopā EUR bez PVN |
|  | Elektriskais vārāmais katls | 1 kompl. | 100 litri ar netiešu apsildi; noliešanas krāns; tilpne ar dubultu sienu; automātiska ūdens uzpilde tilpnes apvalkā, iebūvēta rokas duša. | 800x930x900 | 400/50/3 | 21.5 |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda (turpmāk arī – N/T) elektriskā sautējamā panna | 1 kompl. | 100 L; ar diviem atsevišķiem nerūsējošā tērauda slāņiem 10mm cepšanas virsmu, paceļamu vāku, tilpne ar noapaļotiem stūriem, bez metinājuma šuvēm; mehāniski apgāžama; iebūvēts ūdens pieplūdes vārsts. | 1000x930x850 | 400/50/3 | 17.0 |  |  |
|  | Elektriskā konvekcijas krāsns, 10xGN1/1 | 1 kompl. | Ar iebūvētu mazgāšanas sistēmu; termozonde; programmējama; ātrā dzesēšana; durvīm dubults stikls; rokas duša. | 898x915x1058 | 400/50/3 | 17.5 |  |  |
|  | Paliktnis ar slīdnēm 6 GN trauku novietošanai | 1 kompl. |  | 820x656x850 |  |  |  |  |
|  | Elektriskā plīts | 1 kompl. | Ar sešām paceļamām kvadrātveida čuguna sildvirsmām, katras sildvirsmas jauda 3 kW, (6x300x300mm); paliktnī konvekcijas cepeškrāsns; ietilpība: 4x (600x400) vai 4x GN 1/1 paplātes. | 1120x800x900 | 400/50/3 | 26.5 |  |  |
|  | Elektriskais vārāmais katls | 1 kompl. | 60 litri; automātiski izgāžams; netieša apsilde; elektromehānisks vadības panelis; automātiska ūdens uzpilde apvalkā; papildus grozs, iebūvēta rokas duša. | 784x700x900 | 400/50/3 | 12.0 |  |  |
|  | Katla kreisā kolona | 1 kompl. |  | 204 x317x900 |  |  |  |  |
|  | Nokāšanas siets | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda darba virsma ar plauktu | 2 kompl. | Tērauda marka AISI 304. | 500x800x900 |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda tvaiku nosūcējs | 2 kompl. | Ar labirinta tipa filtriem un apgaismojumu, bez ventilatora, max 2000 mc/h, izv. D 2x250. | 1600x1200x450 h=2000 no grīdas | 230/50/1 | 0.25 |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda sienas tvaiku nosūcējs | 1 kompl. | Ar labirinta tipa filtriem un apgaismojumu, bez ventilatora, max 2000 mc/h, izv. D315. | 2000x1000x450 h=2000 no grīdas | 230/50/1 | 0.25 |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda sienas tvaiku nosūcējs | 1 kompl | Ar labirinta tipa filtriem, bez ventilatora, max 1000 mc/h, izv. D200. | 1000x1000x450 h=2000 no grīdas |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda galds | 1 kompl. | Ar izlietni (L/p) 400x500x250mm, restotu plauktu un maliņu; krāns / maisītājs un sifons. | 1200x700x900 |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda dubultais sienas plaukts. | 1 kompl. |  | 1200x300x670 |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda roku mazgājamā izlietne, krāns/maisītājs, sifons | 2 kompl. |  | 400x310x250 |  |  |  |  |
|  | Grīdu tīrīšanas ierīce ar dušu | 1 kompl. | 15 m gara šļūtene ar ievilkšanas mehānismu; ar sienas stiprinājumu. | 650x1000x200 |  |  |  |  |
|  | SAGATAVOŠANA/AUKSTĀ ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda galds ar izlietni | 1 kompl. | Izlietne kreisajā pusē, 400x400x250mm, restotu plauktu un maliņu; krāns / maisītājs un sifons. | 1300x650x900 |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda galds ar restotu plauktu; sānu un aizmugures maliņa | 1 kompl. |  | 2000x700x900 |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda dubultais sienas plaukts | 1 kompl. |  | 1800x300x670 |  |  |  |  |
|  | Universālais mikseris-putotājs | 1 kompl. | 30 litri; 3 ātrumi; komplektā maisītājs, mīklas āķis, putojamā slotiņa; grīdas modelis. | 576x575x1163 | 400/50/3 | 1.5 |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda galds | 1 kompl | Ar izlietni 400x400x250mm, restotu plauktu un maliņu, krāns/maisītājs un sifons. | 1500x700x900 |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda galds ar restotu plauktu; maliņa | 1 kompl. |  | 2000x700x900 |  |  |  |  |
|  | VIRTUVES TRAUKU MAZGĀTAVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda galds | 1 kompl. | Ar 2 izlietnēm (600x450x350) un maliņu, krāns/maisītājs, dubultsifons | 1400x700x900 |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts trauku žāvēšanai; | 1 kompl. | 2 līmeņi ar trauku ūdens notecei | 1500x330x470 |  |  |  |  |
|  | Nerūsējoša tērauda sastatne ar 5 restotiem plauktiem | 1 kompl. |  | 1500x600x1800 |  |  |  |  |
|  | SERVĒŠANA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda galds - skapis | 1 kompl. | Ar iekšēju plauktu; maliņa; 4 slīddurvis | 2000x700x900 |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda dubultais sienas plaukts | 1 kompl. |  | 800x300x670 |  |  |  |  |
|  | DĀRZEŅU PIRMAPSTRĀDE UN NOLIKTAVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kartupeļu mizojamā mašīna ar paliktni | 1 kompl. | Ražība 300 kg/h; Ietilpība 10 kg; abrazīvs disks mizošanai un filtrs. | 530x660x850x | 400/50/3 | 0.55 |  |  |
|  | Nerūsējoša tērauda sastatne ar 5 restotiem plauktiem | 1 kompl. |  | 1200x600x1800 |  |  |  |  |
|  | Statīvs atkritumu maisiem, | 1 kompl. | 70 litri, uz riteņiem, ar vāku. | 460x450x750 |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda galds ar 2 izlietnēm | 1 kompl. | kreisajā pusē, 400x400x250mm, rāmi un maliņu; krāns / maisītājs un sifons. | 1500x700x900 |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda galds ar restotu plauktu; maliņa | 1 kompl. |  | 1500x700x900 |  |  |  |  |
|  | NOLIKTAVAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nerūsējoša tērauda saldētava, | 1 kompl. | 670 litri; (-22/-15); iekšpuse no nerūsējošā tērauda; noapaļoti iekšējie stūri; digitāls vadības panelis; automātiska atkausēšana un iztvaikošana; izolācijas biezums 75mm; 5 ar plastikātu apvilkti plaukti GN 2/1; slēdzamas pašaizverošas durvis; durvju rokturis visā durvju augstumā; paredzēts darbam pie apkārtējās vides temp. līdz +43 ° | 710x837x2050 | 230/50/1 | 0.21 |  |  |
|  | N/t sastatne ar 4 gludiem plauktiem | 1 kompl. |  | 2000x500x1800 |  |  |  |  |
|  | N/t sastatne ar 4 gludiem plauktiem | 1 kompl. |  | 1400x500x1800 |  |  |  |  |
|  | N/t sastatne ar 4 gludiem plauktiem | 1 kompl. |  | 1800x400x1800 |  |  |  |  |
|  | N/t sastatne ar 4 gludiem plauktiem | 2 kompl. |  | 1400x400x1800 |  |  |  |  |
|  | Plastikāta paliktnis | 1 kompl. |  | 1245x635x140 |  |  |  |  |
|  | VIRTUVES INVENTĀRS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blenderis, | 1 kompl. | Rokas; ātrumi 0-12500 apgr/min, turbo poga, dzesējams motors, noņemams metāla stienis 350 mm, putošanas uzgalis, pretšļakatu asmeņa aizsargs, gludi asmeņi; piemērots putošanai 100 litri tilpuma traukā; svars 2,5 kg | 125x190x377 | 230/50/1 | 0.43 |  |  |
|  | SAGATAVOŠANA/AUKSTĀ ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N/T ledusskapis, | 2 kompl. | 670 litri; (0/+6); iekšpuse no nerūsējošā tērauda; noapaļoti iekšējie stūri; digitāls vadības panelis; automātiska atkausēšana un iztvaikošana; izolācijas biezums 75mm; 5 ar plastikātu apvilkti plaukti GN 2/1; slēdzamas pašaizverošas durvis; durvju rokturis visā durvju augstumā; paredzēts darbam pie apkārtējās vides temp. līdz +43 ° C | 710x837x2050 | 230/50/1 | 0.21 |  |  |
|  | N/T ledusskapis, | 1 kompl. | 400 litri; (0/+10); iekšpuse no balta polistirola; digitāls vadības panelis; automātiska atkausēšana; izolācijas biezums 60mm; 4 ar plastikātu apvilkti plaukti 600x400; paredzēts darbam pie apkārtējās vides temp. līdz +43 ° C | 703x620x1755 | 230/50/1 | 0.17 |  |  |
|  | Gaļas maļamā mašīna, | 1 kompl. | Ražība līdz 300 kg/h; Nerūsējošā tērauda korpuss; Komplektā - 2 naži un 3 sieti; | 450x250x570 | 400/50/3 | 1.1 |  |  |
|  | Digitāli elektroniski galda svari; | 1 kompl. | 2g-6kg; platforma 320x260mm | 320x260x80 | 230/50/1 | 0.01 |  |  |
|  | Gastronomiskais griezējs | 1 kompl. | Asmenis 220mm, šķēlīšu biezums 0-15mm; griešanas izmēri 230x165 mm | 363x448x335 | 230/50/1 | 0.14 |  |  |
|  | SERVĒŠANA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda AISI 304 servisa ratiņi | 1 kompl. | Ar 2 plauktiem un rokturi; 40 kg slodze uz plauktu; riteņu D100mm; 2 riteņi ar bremzi | 850x530x940 |  |  |  |  |
|  | DĀRZEŅU PIRMAPSTĀDE UN NOLIKTAVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dārzeņu smalcinātājs, | 1 kompl. | Paredzēts vārīto un svaigo dārzeņu smalcināšanai, ražība 200-350 kg/h, n/t korpuss; komplektā 4 diski (DF10 šķēles; PS10 kubi; DQ6 salmiņi; DT4 rīve) | 280x510x510 | 230/50/1 | 0.51 |  |  |
|  | NOLIKTAVAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N/T ledusskapis, | 1 kompl. | 670 litri; (-2/+10); iekšpuse no nerūsējošā tērauda; noapaļoti iekšējie stūri; digitāls vadības panelis; automātiska atkausēšana un Iztvaikošana; izolācijas biezums 75mm; 5 ar plastikātu apvilkti plaukti GN 2/1; slēdzamas pašaizverošas durvis; durvju rokturis visā durvju augstumā; paredzēts darbam pie apkārtējās vides temp. līdz +43 ° C | 710x837x2050 | 230/50/1 | 0.585 |  |  |
|  | PAPILDUS APRĪKOJUMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paplāte krāsnij GN 1/1-20 | 6 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | N/t trauks GN 1/1-40 | 4 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | N/t trauks GN 1/1-65 | 4 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | N/t trauks GN 1/1-65 perforēts | 2 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | N/t trauks GN 1/2-150 | 4 kompl. |  |  |  |  |  |  |
|  | CITS APRĪKOJUMS |  |  |  |  |  |  |  |
| **53.** | Ledusskapis (novietojams zem darba virsmas) kods 48.1 | 1. gab. | Ar saldētavu augšā, novietojums brīvstāvošs. Ledusskapja tilpums 73 l , saldētavas tilpums : 8 l .  Platums : 48 cm, dziļums : 56 cm, augstums : 83.8 cm  Krāsa: balta  Elektroenerģijas patēriņa klase: A+ |  |  |  |  |  |
| **54.** | Iebūvēta veļas mašīna (profesionālā) (kods 51) | 1 gab. | Nerūsējoša tērauda korpuss ar nerūsējošā tērauda tvertni, sausās veļas ietilpība -6,5 kg, centrēšanas apgriezieni 1400, G factors 530. PRIMUS SC 65 vai ekvivalents, savietojams ar veļas žāvējamo mašīnu. | 850 x 595 x 585 |  | 3,2 |  |  |
| **55.** | Iebūvēta veļas žāvēšanas mašīna (profesionālā) (kods 52) | 1 gab. | Nerūsējoša tērauda korpuss ar nerūsējošā tērauda tvertni, veļas ietilpība -6,5 kg. PRIMUS DAM 6 vai ekvivalents, savietojams ar veļas mazgājamo mašīnu. | 850 x 595 x 585 |  | 2,5 - 3 |  |  |
| **56.** | Veļas dēlis (kods 53) | 1 gab. | Svars bruto: 4,95kg / neto: 4,7kg; izmērs 120x38cm / Gludināmam dēlim ir speciāla forma, tāpēc īpaši ērti gludināt blūzes un kreklus. Komplektā ietilpst paliktnis gludekļa novietošanai. Regulējams augstums līdz 98cm. 5 gadu garantija. |  |  |  |  |  |
| **57.** | Gludeklis (Tvaika gludināšanas sistēma) (kods 55) | 1 gab. | Jauda: 2400 W; ūdens tvertnes apjoms: 800 ml; ir ūdens smidzinātājs, sausā gludināšana, vertikālais tvaiks, tvaika ģenerators, aizsardzības sistēma pret pilēšanu; pašattīrīšanās funkcija rieva gludināšanai ap pogām, ieslēgšanas indikācija, ūdens daudzuma indikators. Patstāvīgā tvaika padeves jauda:110 g/ min; Tvaika strūkla:150. Maksimālais tvaika spiediens:4 bar.  Gludināšanas virsma: SteamGlide vai ekvivalents; Vada garums:1,8 m, garantija 2 gadi. |  |  |  |  |  |
| **58.** | Šujmašīna (kods 54) | 1 gab. | Šujmašīnas veids-elektro-mehāniskā, dūrienu garums un platums regulējams, šūšanas programmas 30. Ir ātruma regulators un reverss. Svars, kg7.5, pieslēgums elektrotīkliem, V220-240. Ražotāja garantijas laiks- 2 gadi. |  |  |  |  |  |
| **59.** | Trauku mašīnas | 12 gab. | Trauku komplektu skaits – 12, elektroenerģijas klase –A+, mazgāšanas klase A, žāvēšanas klase A, ūdens patēriņš ciklā (l) – 10,8.  Augstums (cm) 81.8; platums (cm) 59.6; dziļums (cm) 55. Programmu skaits 5, vadība elektroniska, displejs + 2 gaismas diožu (LED), atliktās mazgāšanas taimeris, nodrošinājums pret applūdi, trokšņa līmenis 47 (dB), sāls un spodrinātāja daudzuma indikators. |  |  |  |  |  |

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu ražotājiem, standartiem un klasēm, kuras norādītas, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citam tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem ir iespējama, ja pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents. Tehniskajā specifikācijā norādītas aprīkojuma minimālās kvalitatīvās un kvantitatīvās prasības.