1.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

**Iepirkums**

**„Jelgavas Kultūras nama ALNET video novērošanas sistēmas modernizācija”   
identifikācijas Nr. JPD2017/9/MI**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr.  Adrese, pasta indekss:  Bankas nosaukums:  IBAN konta numurs:  SWIFT: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |

Piedāvājam veiktJelgavas Kultūras nama, ALNET video novērošanas sistēmas modernizāciju,saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas nosacījumiem par kopējo summu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Iepirkuma priekšmets** | **Kopējā cena *euro***  **(bez PVN)** |
| 1. | Jelgavas Kultūras nama ALNET video novērošanas sistēmas modernizācija |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**piedāvātā cena kopā bez PVN norādīta *euro* (vārdiem)**

Piekrītam visām Iepirkuma Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

1. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
2. Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi, tai skaitā, piegāde (transporta izmaksas), visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī iespējamie sadārdzinājumi un citi riski.
3. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītā cena būs fiksēta un nemainīga visā līguma izpildes laikā.
4. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus Iepirkuma Instrukcijā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un Iepirkuma prasībām atbilstošu piegādes izpildi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds Uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

amats, pilnvarojums

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2017.gada „\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.pielikums

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

**Iepirkums**

**„Jelgavas Kultūras nama ALNET video novērošanas sistēmas modernizācija”   
identifikācijas Nr. JPD2017/9/MI**

1. **Pretendenta pieredze**
   1. Pretendentam jāiesniedz programmatūras ražotāja („ALNET Systems”) vai tā pilnvarotā pārstāvja izdots apliecinājums (sertifikātu kopijas), kas apliecina Pretendenta kvalifikāciju un tiesības sniegt pakalpojumu un nodrošināt garantijas servisu Latvijas Republikā.
   2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņā beigām) ir veicis videonovērošanas kameru, video serveru tehniskas uzstādīšanu un apkopi vismaz 2 (diviem) objektiem.

**Lai apliecinātu 1.2.punktā prasīto pieredzi, pretendentam jāiesniedz 2 (divas) pasūtītāju atsauksmes.**

1. **Personāla pieredze**

Pretendentam Pakalpojuma veikšanai jāpiesaista vismaz 2 (divi) „ALNET Systems” sertificēti inženieri.

**Lai apliecinātu līguma izpildē iesaistīto speciālistu kvalifikāciju, Pretendentam jāiesniedz attiecīgo sertifikātu kopijas un attiecīgās personas parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties līguma izpildē.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** | **Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.** |
|  |  |

**Līguma izpildē iesaistīto speciālistu apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojuma veikšanā**

Ar šo es apņemos strādāt pie līguma izpildes <*Iepirkuma nosaukums un ID numurs*> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <*Pretendenta nosaukums>* piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

3.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Iepirkums**

**„Jelgavas Kultūras nama ALNET video novērošanas sistēmas modernizācija”   
identifikācijas Nr. JPD2017/9/MI**

1. Situācijas apraksts:
   1. Jelgavas pilsētas Kultūras nama (adrese: Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava) videonovērošanas tīklā tiek izmantotas:
      1. Analogās ārējās videokameras - 5 (piecas);
      2. Analogās iekšējās videokameras - 5 (piecas);
      3. IP ārējās videokameras – 2 (divas);
      4. IP iekšējās videokameras – 4 (četras);
      5. „*ALNET Systems NETSTATION*” video servera programmatūra, analogais video serveris;
      6. „*ALNET Systems CMS Professional*” klienta programmatūra;
   2. Jelgavas pilsētas Kultūras nama videonovērošanas sistēma tiek ekspluatēta nepārtraukti – 24x7 (divdesmit četras stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā) režīmā.
   3. Jelgavas pilsētā darbojās centralizētā video novērošanas sistēma, kuru nodrošina “ALNET CMS Enterprise Central Server”, kas sevī ietver, serveru pārvaldību, uzraudzību, lietotāju lomu sadali, vadoties no Microsoft Active Directory lietotājiem un grupu politikas.
2. Prasības iepirkumam:
   1. Veikt visu analogo (10 gab.) videonovērošanas kameru nomaiņu uz mūsdienīgām IP (ciparu) kamerām, papildus uzstādot 1 (vienu) ārējo un 2 (divas) iekšējās IP kameras, pēc pasūtītāja norādēm, minimālās videonovērošanas kameru specifikācijas pielikums Nr.3;
   2. Veikt esošā kabeļu analogā tīkla nomaiņu uz vīto pāri ne zemāku par Cat-5e (piekto) kategoriju, kā arī veikt atbilstošu kabeļu mērīšanu, marķēšanu (saskaņot ar pasūtītāju), kabeļu nomaiņai ēkā plastikāta penāļu izmantošana jāsaskaņo ar ēkas pārzini, pēc iespējas visiem kabeļiem jābūt virs ēkā izbūvētajiem griestiem (piekaramiem, reģipša u.c.) vai esošajiem kabeļu kanāliem, pēc kabeļu nomaiņas darbiem, atjaunot kosmētiskos ēkas defektus, ja tādi radušies;
   3. Veikt “*ALNET Systems NETSTATION*” video servera analogo video kameru licences nomaiņu uz IP kameru licenci;
   4. Veikt Kultūras nama videonovērošanas servera sasaisti ar “ALNET CMS Enterprise Central Server”, nodrošinot video signāla skatīšanās un arhīva režīmu uz Pašvaldības operatīvo informācijas centru Sarmas ielā 4, Jelgavā, Pašvaldības policijas video operatoriem;
   5. Veikt Kultūras nama video plūsmas konfigurēšanu, lai sasniegtu optimālas izšķirtspējas attēlu (tādu, kas nodrošina videonovērošanas darba mērķu izpildi) pārraidi, atbilstoši skatīšanās režīmam, pēc konfigurācijas sistēmai jādarbojas automātiski (sistēmai ir jāsaprot, kuru video plūsmu primāro vai sekundāro izmantot, tad kad tiek veikta kāda darbība ar konkrēto video novērošanas kameru);
   6. Pretendenta piekļūšana pie objekta tiks nodrošināta klātienē, Jelgavas Kultūras nama darba laikā: pirmdienās no plkst. 8.00 – 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 – 14.30. Darbu veikšanai nepieciešamie piekļuves laiki iepriekš jāsaskaņo ar resursu turētāju.
   7. Pretendentam gatavojot piedāvājumu, ja ir nepieciešama papildus informācija, objekta izpēte, sazināties ar Jelgavas Kultūras nama datortehniķi Andri Voliņecu, tālr. 63023461; e-pasts: andris.volinecs@kultura.jelgava.lv
   8. Finanšu piedāvājumā Pretendentam jānorāda visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu, kvalitatīvu un normatīvajiem aktiem atbilstošu pakalpojuma izpildi, ietverot visus pakalpojuma izpildei nepieciešamos izdevumus.

**Minimālās prasības iekšējām video novērošanas kamerām:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tips | Dienas un nakts redzamība; Mitruma droša  Vandāldroša; Megapixel kamera; Dome network IP kamera |
|  | Attēla sensors | Sensors 1/2.8" |
|  | Izšķirtspēja | 2592×1520 (HxV) |
|  | Video kvalitāte | 1080P, 720P, 480P, VGA, QVGA, CIF |
|  | IR Distance | 20m |
|  | Straumēšana | Dual streaming |
|  | Day/Night | Auto / Manual (configurable switching threshold 1-8) - removable IR Cut Filter |
|  | Shutter Time | 1/100000s-1/5s selectable (60Hz/50Hz) |
|  | Day/Night Mode | Auto, Day, Night |
|  | Minimālais apgaismojums | Color 0.008 Lux, B/W 0.00 Lux |
|  | Max. Frame Rate | 4MP 16:9 (2304×1296) at 30 fps (NTSC/PAL) |
|  | Attēla iestatījumi | Exposure Mode: Auto/shutter priority, White Balance: Auto/ATW/Indoor/Outdoor/One-Push Backlight Compensation: On/Off Sharpness: 15 level sensitivity, Super WDR, DNR, Privacy Zone |
|  | Kustības Detekcija | 3 level sensitivity |
|  | Datu kompresija | H.265(HEVC)/H.264/MJPEG |
|  | Barošana | 12V/DC; 220V |
|  | Audio | One-Way audio |
|  | Audio kompresija | G711-Alaw, G711-Ulaw, PCM, 8kHz |
|  | Micro SD | Micro SD Card up to 64 GB |
|  | Protokoli | IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, UPnP, SNMP, RTSP, RTP, ICMP, IGMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Bonjour ,DDNS, FTP, QoS, IP Filter |
|  | Tīkla pieslēgums | Ethernet 1 x 10/100 base-T Ethernet connection for LAN/WAN, RJ45 |
|  | PoE | PoE+(IEEE 802.3at) |
|  | Papildus iespējas | Vadība un konfigurēšana – izmantojot interneta pārlūku, divu līmeņu pieejas drošība, aizsargāta ar paroli |
|  | Vadības konektori | Power 2-pin Terminal Block  Alarm In/Out Terminal Block 6 in / 1 out  Network RJ-45 for Ethernet 10BaseT/100BaseTX  Audio In/Out Terminal Block 1 in / 0 out  Reset 2-pin Terminal Block |
|  | Patērējamā jauda | 5.5W MAX (with IR on) |
|  | Drošība | IP67, IK10 |
|  | Atbilstība standartiem | CE, FCC, RoHS |
|  | Stiprinājums | Pie sienas vai griestiem |
|  | VCA – iebūvēts videoanalītikas atbalsts | Motion Detection, Privacy Mask, Backlight Compensation, 3D-DNR, ROI  Atbilstoši:  <http://www.udptechnology.com/video_analytics.html>  <http://www.vcatechnology.com/public/> |
|  | Papildus prasības | Videonovērošanas kamerām jānodrošina funkcionāli saderīga datu pārraidi uz Pašvaldības operatīvās informācijas centru Sarmas ielā 4 un Jelgavas pilsētas domes serveru telpu Lielā ielā 11.  Pilsētā videonovērošanas kameru vadībai un datu arhīvam izmanto Alnet Systems Inc. serveru un klientu programmatūru. Kamerām jābūt iekļautām Alnet Systems Inc. sertificēto kameru sarakstā:  <http://www.alnetbaltic.com/products/supported-ip-cameras/> |

**Minimālās prasības stacionārām ārējām video novērošanas kamerām:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tips | Negrozāma; Dienas un nakts redzamība; Mitruma droša  ( IP66); Vandāldroša; Megapixel kamera; Network kamera; |
|  | Attēla sensors | Sensors 1/2.8” |
|  | Izšķirtspēja | 1920×1080 (HxV) |
|  | Video kvalitāte | 1080P, 720P, 480P, VGA, QVGA, CIF |
|  | Scanning System | Progressive scanning |
|  | Straumēšana | Dual streaming |
|  | Day/Night | Auto / Manual (configurable switching threshold 1-8) - removable IR Cut Filter |
|  | Shutter Time | 1/100000s-1/5s selectable (60Hz/50Hz) |
|  | Lens | 3.0 – 10,5/7-22mm@F1,4, P-Iris, H90°~ H31°(3.0~10.5m), Motorized Focus & Zoom Control – One Click Focus Function |
|  | Day/Night Mode | Auto, Day, Night |
|  | IR Distance | 35m |
|  | Minimālais apgaismojums | Color: 0.002 lux, BW: 0.00 lux (Sens-up 32x) |
|  | Compression FPS | Configurable up to 30fps@ 1920×1080 |
|  | Burnt-in Text | Video stream overlay text |
|  | Kustības Detekcija | 3 level sensitivity |
|  | Datu kompresija | H.265(HEVC)/H.264/MJPEG |
|  | Barošana | 12V/DC; 220V |
|  | Audio | Input 1 channel, Output 1 channel |
|  | Audio kompresija | G.711 |
|  | Micro SD | Micro SD Card up to 128 GB |
|  | Protokoli | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, IGMP, DHCP, DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, SNMP v2/v3 |
|  | Tīkla pieslēgums | Ethernet 1 x 10/100 base-T Ethernet connection for LAN/WAN, RJ45 |
|  | PoE | PoE+(IEEE 802.3af) |
|  | Klimatiskie apstākļi | Paredzēta lietošanai āra apstākļos, atbilstoša Baltijas valstu klimatiskajiem apstākļiem. |
|  | Darba temperatūra | No -30° līdz 60°C |
|  | Papildus iespējas | Vadība un konfigurēšana – izmantojot interneta pārlūku, divu līmeņu pieejas drošība, aizsargāta ar paroli |
|  | Stiprinājums | Kronšteins ar kameras nokrišņu aizsargu; kameras stiprināmas pie sienas vai apgaismes staba |
|  | Vadības konektori | Network RJ-45 for Ethernet 10BaseT/100BaseTX  Analog video output for installation only  USB 2.0 - Plug Interface  Audio Intup/Output |
|  | Drošība | IP66 |
|  | Atbilstība standartiem | CE |
|  | VCA – iebūvēts videoanalītikas atbalsts | Motion Detection, Privacy Mask, Backlight Compensation, 3D-DNR, ROI  Atbilstoši:  <http://www.udptechnology.com/video_analytics.html>  <http://www.vcatechnology.com/public/> |
|  | Papildus prasības | Videonovērošanas kamerām jānodrošina funkcionāli saderīga datu pārraidi uz Pašvaldības operatīvās informācijas centru Sarmas ielā 4 un Jelgavas pilsētas domes serveru telpu Lielā ielā 11.  Pilsētā videonovērošanas kameru vadībai un datu arhīvam izmanto Alnet Systems Inc. serveru un klientu programmatūru. Kamerām jābūt iekļautām Alnet Systems Inc. sertificēto kameru sarakstā:  <http://www.alnetbaltic.com/products/supported-ip-cameras/> |
|  | Papildus saderība | ONVIF atbalsts:  <http://www.onvif.org/> |

4.pielikums

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkums**

**„Jelgavas Kultūras nama ALNET video novērošanas sistēmas modernizācija”   
identifikācijas Nr. JPD2017/9/MI**

**Minimālās prasības iekšējām video novērošanas kamerām:**

**Piedāvātais iekšējās kameras ražotājs un modelis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tips | Dienas un nakts redzamība; Mitruma droša  Vandāldroša; Megapixel kamera; Dome network IP kamera |  |
| 2. | Attēla sensors | Sensors 1/2.8" |  |
| 3. | Izšķirtspēja | 2592×1520 (HxV) |  |
| 4. | Video kvalitāte | 1080P, 720P, 480P, VGA, QVGA, CIF |  |
| 5. | IR Distance | 20m |  |
| 6. | Straumēšana | Dual streaming |  |
| 7. | Day/Night | Auto / Manual (configurable switching threshold 1-8) - removable IR Cut Filter |  |
| 8. | Shutter Time | 1/100000s-1/5s selectable (60Hz/50Hz) |  |
| 9. | Day/Night Mode | Auto, Day, Night |  |
| 10. | Minimālais apgaismojums | Color 0.008 Lux, B/W 0.00 Lux |  |
| 11. | Max. Frame Rate | 4MP 16:9 (2304×1296) at 30 fps (NTSC/PAL) |  |
| 12. | Attēla iestatījumi | Exposure Mode: Auto/shutter priority, White Balance: Auto/ATW/Indoor/Outdoor/One-Push Backlight Compensation: On/Off Sharpness: 15 level sensitivity, Super WDR, DNR, Privacy Zone |  |
| 13. | Kustības Detekcija | 3 level sensitivity |  |
| 14. | Datu kompresija | H.265(HEVC)/H.264/MJPEG |  |
| 15. | Barošana | 12V/DC; 220V |  |
| 16. | Audio | One-Way audio |  |
| 17. | Audio kompresija | G711-Alaw, G711-Ulaw, PCM, 8kHz |  |
| 18. | Micro SD | Micro SD Card up to 64 GB |  |
| 19. | Protokoli | IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, UPnP, SNMP, RTSP, RTP, ICMP, IGMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Bonjour ,DDNS, FTP, QoS, IP Filter |  |
| 20. | Tīkla pieslēgums | Ethernet 1 x 10/100 base-T Ethernet connection for LAN/WAN, RJ45 |  |
| 21. | PoE | PoE+(IEEE 802.3at) |  |
| 22. | Papildus iespējas | Vadība un konfigurēšana – izmantojot interneta pārlūku, divu līmeņu pieejas drošība, aizsargāta ar paroli |  |
| 23. | Vadības konektori | Power 2-pin Terminal Block  Alarm In/Out Terminal Block 6 in / 1 out  Network RJ-45 for Ethernet 10BaseT/100BaseTX  Audio In/Out Terminal Block 1 in / 0 out  Reset 2-pin Terminal Block |  |
| 24. | Patērējamā jauda | 5.5W MAX (with IR on) |  |
| 25. | Drošība | IP67, IK10 |  |
| 26. | Atbilstība standartiem | CE, FCC, RoHS |  |
| 27. | Stiprinājums | Pie sienas vai griestiem |  |
| 28. | VCA – iebūvēts videoanalītikas atbalsts | Motion Detection, Privacy Mask, Backlight Compensation, 3D-DNR, ROI  Atbilstoši:  <http://www.udptechnology.com/video_analytics.html>  <http://www.vcatechnology.com/public/> |  |
| 29. | Papildus prasības | Videonovērošanas kamerām jānodrošina funkcionāli saderīga datu pārraidi uz Pašvaldības operatīvās informācijas centru Sarmas ielā 4 un Jelgavas pilsētas domes serveru telpu Lielā ielā 11.  Pilsētā videonovērošanas kameru vadībai un datu arhīvam izmanto Alnet Systems Inc. serveru un klientu programmatūru. Kamerām jābūt iekļautām Alnet Systems Inc. sertificēto kameru sarakstā:  <http://www.alnetbaltic.com/products/supported-ip-cameras/> |  |

**Minimālās prasības stacionārām ārējām video novērošanas kamerām:**

**Piedāvātais stacionārās ārējās kameras ražotājs un modelis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tips | Negrozāma; Dienas un nakts redzamība; Mitruma droša  ( IP66); Vandāldroša; Megapixel kamera; Network kamera; |  |
| 2. | Attēla sensors | Sensors 1/2.8” |  |
| 3. | Izšķirtspēja | 1920×1080 (HxV) |  |
| 4. | Video kvalitāte | 1080P, 720P, 480P, VGA, QVGA, CIF |  |
| 5. | Scanning System | Progressive scanning |  |
| 6. | Straumēšana | Dual streaming |  |
| 7. | Day/Night | Auto / Manual (configurable switching threshold 1-8) - removable IR Cut Filter |  |
| 8. | Shutter Time | 1/100000s-1/5s selectable (60Hz/50Hz) |  |
| 9. | Lens | 3.0 – 10,5/7-22mm@F1,4, P-Iris, H90°~ H31°(3.0~10.5m), Motorized Focus & Zoom Control – One Click Focus Function |  |
| 10. | Day/Night Mode | Auto, Day, Night |  |
| 11. | IR Distance | 35m |  |
| 12. | Minimālais apgaismojums | Color: 0.002 lux, BW: 0.00 lux (Sens-up 32x) |  |
| 13. | Compression FPS | Configurable up to 30fps@ 1920×1080 |  |
| 14. | Burnt-in Text | Video stream overlay text |  |
| 15. | Kustības Detekcija | 3 level sensitivity |  |
| 16. | Datu kompresija | H.265(HEVC)/H.264/MJPEG |  |
| 17. | Barošana | 12V/DC; 220V |  |
| 18. | Audio | Input 1 channel, Output 1 channel |  |
| 19. | Audio kompresija | G.711 |  |
| 20. | Micro SD | Micro SD Card up to 128 GB |  |
| 21. | Protokoli | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, IGMP, DHCP, DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, SNMP v2/v3 |  |
| 22. | Tīkla pieslēgums | Ethernet 1 x 10/100 base-T Ethernet connection for LAN/WAN, RJ45 |  |
| 23. | PoE | PoE+(IEEE 802.3af) |  |
| 24. | Klimatiskie apstākļi | Paredzēta lietošanai āra apstākļos, atbilstoša Baltijas valstu klimatiskajiem apstākļiem. |  |
| 25. | Darba temperatūra | No -30° līdz 60°C |  |
| 26. | Papildus iespējas | Vadība un konfigurēšana – izmantojot interneta pārlūku, divu līmeņu pieejas drošība, aizsargāta ar paroli |  |
| 27. | Stiprinājums | Kronšteins ar kameras nokrišņu aizsargu; kameras stiprināmas pie sienas vai apgaismes staba |  |
| 28. | Vadības konektori | Network RJ-45 for Ethernet 10BaseT/100BaseTX  Analog video output for installation only  USB 2.0 - Plug Interface  Audio Intup/Output |  |
| 29. | Drošība | IP66 |  |
| 30. | Atbilstība standartiem | CE |  |
| 31. | VCA – iebūvēts videoanalītikas atbalsts | Motion Detection, Privacy Mask, Backlight Compensation, 3D-DNR, ROI  Atbilstoši:  <http://www.udptechnology.com/video_analytics.html>  <http://www.vcatechnology.com/public/> |  |
| 32. | Papildus prasības | Videonovērošanas kamerām jānodrošina funkcionāli saderīga datu pārraidi uz Pašvaldības operatīvās informācijas centru Sarmas ielā 4 un Jelgavas pilsētas domes serveru telpu Lielā ielā 11.  Pilsētā videonovērošanas kameru vadībai un datu arhīvam izmanto Alnet Systems Inc. serveru un klientu programmatūru. Kamerām jābūt iekļautām Alnet Systems Inc. sertificēto kameru sarakstā:  <http://www.alnetbaltic.com/products/supported-ip-cameras/> |  |
| 33. | Papildus saderība | ONVIF atbalsts:  <http://www.onvif.org/> |  |

Pārdevējs nodrošina Precei ražotāja noteikto garantiju, iesniedzot garantijas talonu ar uzstādītajām komponentēm un datumiem, līdz kuriem ir aktīva garantija.

Pārdevējs nodrošina 2 (divu) gadu garantiju uz izbūvētajiem vājstrāvu tīkliem.

5.pielikums

***Projekts***

LĪGUMS

***Par Jelgavas Kultūras nama ALNET video novērošanas sistēmas modernizāciju***

Jelgavā 2017.gada \_\_\_\_\_\_\_\_

**Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”,** reģistrācijas Nr. 90001282471, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata , turpmāk – Pircējs, no vienas puses, un

***<Izpildītāja nosaukums***>, reģistrācijas Nr. <*reģistrācijas numurs*>, juridiskā adrese <*adrese*>, kuru saskaņā ar <*pilnvarojošā dokumenta nosaukums*> pārstāv <*pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds*>, turpmāk – Pārdevējs, no otras puses, turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk kopā – Līdzēji, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes rīkotā iepirkuma „Par Jelgavas Kultūras nama ALNET Video novērošanas sistēmas modernizāciju”, identifikācijas Nr. JPD2017/9/MI, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un *<Izpildītāja nosaukums>* iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
   1. Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu un atbilstoši, Pircēja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (1.pielikums), Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums), kas atbilst Pircēja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā (3.pielikums)*,* turpmāk - Piedāvājums, veic 1 (viena) Jelgavas Kultūras nama, Krišjāņa Barona ielā 6, ALNET videonovērošanas sistēmas modernizāciju, nomainot esošās videonovērošanas sistēmas komponentes ar piegādātajām, turpmāk – Preces, piegādi un uzstādīšanu.
   2. Pārdevējs veic Preces piegādi un uzstādīšanu, atbilstoši šī līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2. **LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA**
   1. Saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Pārdevējs apņemas:
      1. piegādāt un uzstādīt Preci ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas;
      2. piegādāt un uzstādīt (aizvietot esošās videosistēmas komponentes, veikt nepieciešamos mērījumus un pieslēgumus, nodot ekspluatācijā Pircēja speciālistiem) Preci uzstādīšanas vietā Krišjāņa Barona iela 6, Jelgavā;
      3. demontēt uzstādīšanas vietā esošās Pircēja videonovērošanas kameras un pārvietot tās ēkas robežās uz Pircēja norādīto vietu;
      4. nodrošināt Precei ražotāja noteikto garantiju, iesniedzot garantijas talonu ar uzstādītajām komponentēm un datumiem, līdz kuriem ir aktīva garantija.
   2. Prece skaitās nodota ekspluatācijā ar dienu, kad parakstīts Preces pieņemšanas–nodošanas akts.
   3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, Pārdevēja piedāvājuma un Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumi.
   4. Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Pārdevēja sagatavotie materiāli, pieder Pircējam un ir tā īpašums. Pārdevējam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pircēja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.
3. **LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
   1. Maksa par kvalitatīvi piegādāto un uzstādīto Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir <summa> euro (<summa euro vārdiem> euro un <centi> centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) <summa> euro (<summa euro vārdiem> euro un <centi> centi), turpmāk - Līgumcena.
   2. Līgumcena ietver maksu par piegādātajām videonovērošanas kamerām, materiāliem un veiktajiem darbiem.
   3. Pēc Preces uzstādīšanas Līdzēji vai viņu pilnvarotie pārstāvji paraksta Preces pieņemšanas–nodošanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   4. Līgumcenu, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā bankas kontā, Pircējs samaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas.
   5. Ja Pircējs neveic Līgumcenas samaksu noteiktajā termiņā, tad Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
4. **LĪDZĒJU SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA**
   1. **Pārdevēja saistības:**
      1. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi un uzstādīšanu;
      2. Pārdevējs veic Preces piegādi un uzstādīšanu Pircēja pilnvarotās personas uzraudzībā;
      3. Pārdevējs apņemas nodot piegādāto Preci ar pieņemšanas–nodošanas aktu;
      4. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
      5. Pārdevējs apņemas saskaņot ar Pircēju Preces piegādes laiku ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piegādes dienas;
      6. Pārdevējam jāievēro Pircēja speciālistu prasības par Preces uzstādīšanas nodrošināšanas kārtību;
      7. Preces defektu aktā norādītie trūkumi Pārdevējam jānovērš 3 (trīs) dienu laikā par saviem finanšu līdzekļiem;
      8. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar Līguma pārkāpumu;
      9. Pārdevējs savlaicīgi rakstiski informē Pircēju, ja ir radušies šķēršļi šī līguma izpildē;
      10. Pārdevējs savlaicīgi iesniedz Pircējam rēķina oriģinālu piegādātās Preces apmaksai.
   2. **Pircēja saistības:**
      1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
      2. Pircējs apņemas pieņemt Pārdevēja piegādāto Preci ar pieņemšanas–nodošanas aktu, ja Prece ir atzīstama par derīgu ekspluatācijai. Pircējs pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas iegūst īpašuma tiesības uz piegādāto Preci.
      3. Ja Pircējs atsakās parakstīt Preces pieņemšanas–nodošanas aktu, ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieņemšanas–nodošanas akta saņemšanas dienas Pircējs sagatavo un iesniedz Pārdevējam Preces defektu aktu.
      4. Pircējam ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu, veikt Preces kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Pārdevēja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.
      5. Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu tehniskajā specifikācijā vai Līgumā noteiktajām prasībām, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas, par katru piegādes termiņa nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Pircējam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Pārdevējam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
      6. Preces pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.
      7. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pircējam.
      8. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
      9. Jebkura līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
5. **IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA**
   1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   2. Ja Pārdevējs nepilda šī Līguma nosacījumus, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to rakstveidā paziņojot Pārdevēju 10 (desmit) dienas iepriekš.
   3. Abpusēji rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu pirms termiņa cita iemesla dēļ.
   4. Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, galīgie norēķini starp Līdzējiem tiek veikti ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms līguma izbeigšanas dienas.
6. **KONFIDENCIALIĀTES NOTEIKUMI**
   1. Pārdevējs var izmantot no Pircēja iegūto informāciju tikai darba uzdevuma izpildei.
   2. Pārdevējs ir atbildīgs par Līguma izpildes laikā iegūtās Pircēja informācijas drošību un Pircējam nodarīto kaitējumu šīs informācijas drošības neievērošanas gadījumā, neatkarīgi no tā, kam Pārdevējs ir uzticējis ar šo Līgumu saistīto darbu izpildi.
7. **STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA**
   1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.
8. **NEPĀRVARAMA VARA**
   1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
   2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.
   3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.
9. **CITI NOTEIKUMI**
   1. Līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
   2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
   3. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.
   4. Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.
   5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam, katrs uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām, katram eksemplāram ir 3 (trīs) pielikumi, kopā viss līgums ar pielikumiem sastāv no <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām:
      1. 1.pielikums „Finanšu piedāvājuma kopija” uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām;
      2. 2.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām;
      3. 3.pielikums „Tehniskā piedāvājuma kopija” uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām;
10. **LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS | PĀRDEVĒJS |
| **Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”**  Reģ.Nr.90001282471  Krišjāņa Barona ielā 6, Jelgavā,  LV – 3001  Banka: A/S SEB banka  Konts: LV29UNLA0050001026977  Kods: UNLALV2X008  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /Mintauts Buškevics/ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_  Adrese\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /Puses vārds, uzvārds / |