*1.pielikums*

**IEPIRKUMS**

**“Transportlīdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes**

**”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.JPD2017/68/MI**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma 1.daļa**

**1 (viena) jauna izolatora tipa pārbūvēta un trafarēta mikroautobusa aizturēto pārvadāšanai piegāde**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr.  Adrese, pasta indekss: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |
| Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums | **mazais uzņēmums[[1]](#footnote-1)**  **vidējais uzņēmums[[2]](#footnote-2)** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Iepirkuma priekšmets*** | **Piedāvātā cena *euro***  ***(bez PVN)*** |
| **1 (viena) jauna izolatora tipa pārbūvēta un trafarēta mikroautobusa aizturēto pārvadāšanai piegāde** |  |
| **KOPĀ:** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kopējā piedāvātā cena bez PVN norādīta *euro* (vārdiem)**

1. Piekrītam visām iepirkuma Instrukcijā un tās pielikumos izvirzītajām prasībām.
2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
3. Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
4. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus Instrukcijā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu piegādes izpildi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats, pilnvarojums

Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2017.gada “\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*2.pielikums*

**IEPIRKUMS**

**“Transportlīdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes**

**”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.JPD2017/68/MI**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma 2.daļa**

**1(viena) jaunas vieglās pārbūvētas un trafarētas automašīnas ar 5 sēdvietām, ar palielinātu izolatora tipa kravas nodalījumu aizturēto pārvadāšanai piegāde**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr.  Adrese, pasta indekss: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |
| Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums | **mazais uzņēmums[[3]](#footnote-3)**  **vidējais uzņēmums[[4]](#footnote-4)** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Iepirkuma priekšmets*** | **Piedāvātā cena *euro***  ***(bez PVN)*** |
| **1(vienas) jaunas vieglās pārbūvētas un trafarētas automašīnas ar 5 sēdvietām, ar palielinātu izolatora tipa kravas nodalījumu aizturēto pārvadāšanai piegāde** |  |
| **KOPĀ:** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kopējā piedāvātā cena bez PVN norādīta *euro* (vārdiem)**

1. Piekrītam visām iepirkuma Instrukcijā un tās pielikumos izvirzītajām prasībām.
2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
3. Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
4. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus Instrukcijā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu piegādes izpildi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats, pilnvarojums

Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2017.gada “\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*3.pielikums*

**IEPIRKUMS**

**“Transportlīdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes**

**”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.JPD2017/68/MI**

**KVALIFIKĀCIJA**

**Pretendenta pieredze līdzīgās piegādēs:**

Pretendents iepriekšējo **3 gadu laikā** (no 2014.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis vismaz vienu līgumu par jauna/u transportlīdzekļa/u piegādi un līguma vērtība (bez PVN) *euro* ir ne mazāka par piedāvāto cenu (bez PVN).

**Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmi par vismaz 1 (vienu) līgumu, ar kuru pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, piegādes laiks, un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.**

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas atbilst augstākminētajai prasībai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Līguma priekšmets (piegādātās automašīnas ražotājs un modelis)** | **Līguma darbības laiks** | **Līgumcena, *euro***  **(bez PVN)** | **Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts** |
|  |  |  |  |

*4.pielikums*

**IEPIRKUMS**

**“Transportlīdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes**

**”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.JPD2017/68/MI**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Iepirkuma 1.daļa**

**1(viena) jauna izolatora tipa pārbūvēta un trafarēta mikroautobusa aizturēto pārvadāšanai piegāde**

1. Jauna izolatora tipa pārbūvēta un trafarēta mikroautobusa (turpmāk – Prece) piegādes vieta: Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001.
2. Preces piegādes termiņš - 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Mikroautobusam tiks uzstādīts automatizētās darba vietas komplekts, bākuguns un speciālās skaņas iekārta, pirms pārbūves uzsākšanas, piegādātājam jāsaskaņo ar pasūtītāju tehniskās lietas, kas saistītas ar iepriekšminētā papildaprīkojuma uzstādīšanu.
4. Samaksa par preci tiks veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas saskaņā ar pavadzīmi.
5. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas **jāiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājums**, un tas var būt:
   1. bankas garantija;
   2. apdrošināšanas sabiedrības polise.
6. Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilst šādām prasībām:
   1. banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt pircējam līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu, ja pārdevējs nepilda vai nav izpildījis šajā līgumā noteiktās saistības vai līguma darbība tiek izbeigta pēc pircēja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz pircēja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību.
   2. līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz automašīnas nodošanai Pasūtītājam. Automašīnas nodošanu pircējam apliecina Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
   3. līguma saistību izpildes nodrošinājuma summai jābūt 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.
   4. līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.
7. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p/k** | **Tehniskās prasības** | |
|  | Transportlīdzekļu skaits: 1  Izlaiduma gads un nobraukums piegādes brīdī: 2017.gads, līdz 100 km  1.reģistrācija – **2017.gads** | |
| 1. | **Virsbūve**: | |
|  | 1.1. | krāsa: balta (nemetāliska) |
|  | 1.2. | tips: pasažieru furgons/mikroautobuss (izolators) |
| 2. | **Pārnesumu kārba** – manuālā (mehāniskā) vismaz 5 pakāpju | |
| 3. | **Dzinējs:** | |
|  | 3.1. | tips – kompresijas aizdedzes (dīzelis) |
|  | 3.2. | jauda – ne mazāk, kā 90 ZS |
| 4. | **Degviela:** | |
|  | 4.1. | tips – dīzeļdegviela |
|  | 4.2. | degvielas patēriņš uz 100 km, ekspluatējot pilsētas režīmā, ne vairāk, kā 9,5 litri |
|  | 4.3. | Piegādes brīdī automašīnas degvielas tvertnē ir jābūt degvielas apjomam, kas ir pietiekams vismaz 100 km nobraukšanai, kā arī automašīnai jābūt pilnībā aprīkotai, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu automašīnas dalību ceļu satiksmē. |
| 5. | **Pilna masa** – ne mazāka, kā 2900 kg | |
| 6. | **Piedziņas tips** – priekšējā piedziņa | |
| 7. | **Riteņi:** | |
|  | 7.1. | Izmērs – ne mazāks, kā R15 |
| 8. | **Tehniskais aprīkojums:** | |
|  | 8.1. | dzinēja imobilaizers |
|  | 8.2. | centrālās atslēgas visām durvīm |
|  | 8.3. | bremžu antibloķēšanas sistēma ABS |
|  | 8.4. | stūres pastiprinātājs |
|  | 8.5. | dzinēja aizsargplāksne |
|  | 8.6. | gaisa drošības spilveni |
|  | 8.7. | galvas balsti visiem sēdekļiem |
|  | 8.8. | drošības jostas visiem sēdekļiem |
|  | 8.9. | bīdāmās durvis labajā pusē ar fiksētu logu, salona kreisajā pusē iebūvēts logs |
|  | 8.10. | aizmugurējais kravas nodalījums bez stikliem ar izbūvētu izolatoru |
|  | 8.11. | kravas telpas augstums ne mazāks kā 1350 mm |
|  | 8.12. | divdaļīgas par 1800 atveramas aizmugures durvis bez stikliem |
|  | 8.13. | priekšējiem un aizmugures riteņiem dubļusargi |
|  | 8.14. | sēdvietu skaits – pirmā rinda – vadītāja sēdeklis, blakussēdētāja (vienvietīgs) sēdeklis pie labās puses durvīm, pasažieru nodalījumā – trīsvietīgs sēdeklis |
|  | 8.15. | gēla tipa akumulators |
|  | 8.16. | gaisa kondicionieris vai klimata kontrole priekšā tikai autovadītāja zonā; |
|  | 8.17. | klīrenss – ne mazāk kā 180 mm; |
| 9. | **Mikroautobuss jāpiegādā pilnā rūpnīcas komplektācijā:** | |
|  | 9.1. | medicīniskā aptieciņa |
|  | 9.2. | ugunsdzēšamais aparāts |
|  | 9.3. | avārijas apstāšanās zīme |
|  | 9.4. | gumijas salona paklājiņi |
|  | 9.5. | instrumentu komplekts, kādu paredz ražotājs |
|  | 9.6. | automašīnas pacēlājs, kādu paredz ražotājs |
|  | 9.7. | ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā |
|  | 9.8. | rezerves ritenis-pilna izmēra |
|  | 9.9. | ziemas riepu komplekts |
|  | 9.10. | oriģinālā audio sistēma |
|  | **Trafarēšanas un pārbūves tehniskās prasības** | |
| 10. | Trafarēt, atbilstoši 31.08.1999. Ministru Kabineta Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem" un atbilstoši valsts standarta LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām. | |
| 11. | Ieklāt grīdu – pasažieru nodalījumā ar pielaidi gar sienām (no mehāniski izturīga, mitruma izturīga materiāla un pārklāt ar neslīdošu, mehāniski izturīgu, viegli kopjamu materiāla klājumu) | |
| 12. | Sadalīt kravas nodalījumu ar starpsienu, izveidojot pasažieru nodalījumu (nodrošinot 15. un 16. punktā minēto darba vietu un pasažieru sēdvietas) un aizturēto nodalījumu (izolatoru) | |
| 13. | Starpsienas augšējā daļā logs no caurspīdīga materiāla, ne lielāks kā 450x600 mm; logs no vadītāja puses ar noslēdzamu un atbīdāmu vērtni, no izolatora puses restots (restes izgatavotas no metāla un nostiprinātas starpsienā, restes izgatavotas tā, lai caur tām nevar pastiept pieauguša cilvēka roku) | |
| 14. | Veikt visa pasažieru nodalījuma termoizolāciju un tapsējumu no mīksta materiāla (ar tumšas krāsas viegli kopjamu materiālu) un pasažieru nodalījuma logu apdari | |
| 15. | Pasažieru nodalījumā uzstādīt stacionāru trīsvietīgu sēdekli (sēdekļa apdare no tumšas krāsas viegli kopjama materiāla), aprīkot sēdekļus ar trīspunktu drošības jostām un galvas balstiem | |
| 16. | Pasažieru nodalījumā pie kreisā sānu loga uzstādīt stacionāru galdu vienai darbavietai, galda augstumu pieskaņot sēdvietām | |
| 17. | Nodrošināt ar rezerves riteņa pārvalku no blīva auduma vai auduma, kas atbilstošs salona tapsējuma materiālam un nostiprināt rezerves riteni (pilna izmēra), pārklātu ar minēto pārvalku, pasažieru nodalījumā blakus galdam vai pie/zem sēdvietām | |
| 18. | Izolatora nodalījums – termoizolācija visam nodalījumam, apdare no cieta viegli kopjama, mehāniski izturīga materiāla, gar malām stacionāri, mehāniski izturīgi soli, ar neatdalāmām daļām un furnitūru (izolatora nodalījumā izmantot materiālus un elementus, kuri nepieļauj iespēju aizturētajam gūt traumas). Uz starpsienas speciāli nostiprināts rokturis, lai nodrošinātu pārvadājamo personu iespēju pieturēties. | |
| 19. | Izolatora nodalījums - aizmugures daļā visa nodalījuma platumā un augstumā papildus uzstādīt mehāniski izturīgas restotas divviru durvis atveramas uz āru, ar fiksāciju un aizbīdņiem no durvju ārpuses | |
| 20. | Uz jumta uzstādīt elektrisko ventilācijas sistēmu (sēni), no izolatora iekšpuses aizsargātu ar restēm, ventilācija ieslēdzama no vadītāja vietas, ieslēdzot iedegas gaismas indikācija, uzstādīt regulējamu dabīgā gaisa pieplūdes atveri izolatora nodalījumā | |
| 21. | Pasažieru nodalījumā uzstādīt autonomu apsildīšanas ierīci | |
| 22. | Uzstādīt apgaismojumu:   1. pasažieru nodalījumā pie griestiem, ieslēdzamu no vadītāja vietas; 2. pasažieru nodalījumā virs darba galda LED tipa (atsevišķu no salona kopējā griestu apgaismojuma) apgaismojumu, ieslēdzamu uz vietas; 3. izolatorā, piestiprinātu uz starpsienas pie griestiem un norobežotu ar aizsargrežģi, ieslēdzamu no vadītāja vietas ar ieslēgšanas gaismas indikatoru; 4. uz automašīnas jumta aizmugurējā daļā pa vidu, hermētiski izpildītu, grozāmu halogēna prožektoru, ieslēdzamu no vadītāja vietas. | |
| 23. | Zem aizmugures triecienstieņa uzstādīt cinkotu, lielu svaru izturošu kāpsli (vismaz 150 kg), nodrošinot ērtāku iekāpšanu izolatora nodalījumā, ar aizsardzību pret slīdēšanu | |
| 24. | Divdaļīgās aizmugures durvis, aprīkotas ar aizsargātu no iekšpuses slēdzenes mehānisma aizsargplāksni un no ārpuses aprīkotas ar papildus drošības durvju slēdzeni (kurai jānodrošina pret durvju nesankcionētu atvēršanu) | |
| 25. | Piekrišana sagatavot pārbūves tehnisko projektu un saskaņot to CSDD | |
| 26. | Veiktajiem pārbūves un aprīkošanas darbiem garantijas minimālās prasības-ne mazāk, kā 24 mēneši | |
| 27. | Radiostacijas montāža (Radiostaciju nodrošina Pasūtītājs) | |
|  | **Citas prasības** | |
| 28. | **Garantijas minimālās prasības** ne mazāk kā 3 (trīs) gadu vai līdz nobrauktiem 100 000 km, virsbūvei 5 gadu garantija pret caurrūsēšanu; | |
| 29. | Izmešu daudzums izplūdes gāzēs – atbilstība ne zemāk kā EURO 5 prasībām, sertificēts dzinējs | |
| 30. | Automašīnai jābūt reģistrētai CSDD, CSDD izdevumi-reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis, Transportlīdzekļa īpašnieka obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA) uz 1 gadu iekļauti cenā; | |
| 31. | Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei un izsniegtai tehniskās apskates uzlīmei, derīgai ne mazāk kā 11 mēnešus; | |
| 32. | Automašīna nedrīkst būt cietusi ceļu satiksmes negadījumā; | |
| 33. | Piegādes **maksimālais** termiņš un kārtība: Pretendentam jāpiegādā Prece uz Mazo ceļu 3, Jelgavā ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. | |
| 34. | Defektu novēršanas un tehniskā apkopes kārtība un termiņi-garantijas ietvaros Pretendentam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētos servisos ne ilgāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pircēja pretenziju saņemšanas dienas | |
| 35. | Pretendentam ir autorizēti servisa centri un/vai autoservisi, kuri nodrošina iespēju veikt tehniskās apkopes un remontus garantijas periodā, no kuriem vismaz viens atrodas ne tālāk kā 60 km attālumā no pircēja adreses. | |

# *5.pielikums*

**IEPIRKUMS**

**“Transportlīdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes**

**”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.JPD2017/68/MI**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Iepirkuma 2.daļa**

**1(viena) jaunas vieglās pārbūvētas un trafarētas automašīnas ar 5 sēdvietām, ar palielinātu izolatora tipa kravas nodalījumu aizturēto pārvadāšanai piegāde**

1. Priekšmets - 1(viena) jauna vieglā pārbūvēta un trafarēta automašīna ar 5 sēdvietām, ar palielinātu izolatora tipa kravas nodalījumu aizturēto pārvadāšanai (turpmāk – Prece)
2. Piegādes vieta: Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001.
3. Preces piegādes termiņš – ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
4. Automašīnai tiks uzstādīts automatizētās darba vietas komplekts, bākuguns un speciālās skaņas iekārta, pirms pārbūves uzsākšanas, piegādātājam jāsaskaņo ar pasūtītāju tehniskās lietas, kas saistītas ar iepriekšminētā papildaprīkojuma uzstādīšanu.
5. Samaksa par Preci tiks veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas saskaņā ar pavadzīmi.
6. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas **jāiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājums**, un tas var būt:
   1. bankas garantija;
   2. apdrošināšanas sabiedrības polise.
7. Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilst šādām prasībām:
   1. banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt pircējam līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu, ja pārdevējs nepilda vai nav izpildījis šajā līgumā noteiktās saistības vai līguma darbība tiek izbeigta pēc pircēja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz pircēja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību.
   2. līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz automašīnas nodošanai Pasūtītājam. Automašīnas nodošanu pircējam apliecina Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
   3. līguma saistību izpildes nodrošinājuma summai jābūt 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.
   4. līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.
8. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p/k** | **Tehniskās prasības** | |
|  | Transportlīdzekļu skaits: 1  Izlaiduma gads un nobraukums piegādes brīdī: 2017.gads, līdz 100 km  1.reģistrācija – **2017.gads** | |
| **1.** | **Virsbūve**: | |
|  | **1.1.** | krāsa: balta (nemetāliska) |
|  | **1.2.** | tips: minivens/ komerctransports |
| **2.** | **Pārnesumu kārba** – manuālā (mehāniskā)- vismaz 5 pakāpju | |
| **3.** | **Dzinējs:** | |
|  | **3.1.** | tips – kompresijas aizdedzes (dīzelis); |
|  | **3.2.** | jauda – ne mazāk, kā 90 ZS |
| **4.** | **Degviela:** | |
|  | **4.1.** | tips – dīzeļdegviela; |
|  | **4.2.** | degvielas patēriņš uz 100 km, ekspluatējot pilsētas režīmā - ne vairāk kā 8 litri. |
|  | **4.3.** | Piegādes brīdī automašīnas degvielas tvertnē ir jābūt degvielas apjomam, kas ir pietiekams vismaz 100 km nobraukšanai, kā arī automašīnai jābūt pilnībā aprīkotai, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu automašīnas dalību ceļu satiksmē. |
| **5.** | **Pilna masa** – ne vairāk, kā 2300 kg | |
| **6.** | **Piedziņas tips** – priekšējā piedziņa | |
| **7.** | **Riteņi:** | |
|  | **7.1.** | Izmērs – ne mazāks, kā R15 tērauda diski |
| **8.** | **Tehniskais aprīkojums:** | |
|  | **8.1.** | dzinēja imobilaizers; |
|  | **8.2.** | centrālās atslēgas visām durvīm; |
|  | **8.3.** | ABS ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali; |
|  | **8.4.** | stūres pastiprinātājs; |
|  | **8.5.** | ESP - braukšanas elektroniskā stabilizācijas sistēma; |
|  | **8.6.** | riepu spiediena kontroles sistēma; |
|  | **8.7.** | gaisa drošības spilveni vadītājam un blakus sēdošajam pasažierim; |
|  | **8.8.** | galvas balsti visiem sēdekļiem; |
|  | **8.9.** | drošības jostas visiem sēdekļiem; |
|  | **8.10.** | elektriski regulējami un apsildami sānu atpakaļskata spoguļi; |
|  | **8.11.** | gaisa kondicionieris vai klimata kontrole priekšā tikai autovadītāja zonā; |
|  | **8.12.** | priekšējiem un aizmugures riteņiem dubļusargi; |
| **9.** | **Komplektācijā iekļaujas:** | |
|  | **9.1.** | medicīniskā aptieciņa; |
|  | **9.2.** | ugunsdzēšamais aparāts; |
|  | **9.3.** | avārijas apstāšanās zīme; |
|  | **9.4.** | gumijas salona paklājiņi visām sēdvietām; |
|  | **9.5.** | piederumu (instrumentu) komplekts, kādu paredz ražotājs, t.sk. automašīnas pacēlājs; |
|  | **9.6.** | ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā; |
|  | **9.7.** | rezerves ritenis-pilna izmēra. |
| **10.** | **Aprīkojuma tehniskas prasības:** | |
|  | **10.1.** | durvju skaits 5, t.sk. bīdamās durvis vismaz vienā pusē (labajā) ar fiksētu logu, divviru aizmugures durvis; |
|  | **10.2.** | sēdvietu skaits 5; |
|  | **10.3.** | auto garums ne vairāk kā 4800 mm, augstums ne vairāk kā 2100mm, platums ne vairāk kā 2200 mm; |
|  | **10.4.** | elektriski priekšējie sānu logi; |
|  | **10.5.** | vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu; |
|  | **10.6.** | oriģinālā audio sistēma; |
|  | **10.7.** | tehnisko apkopju intervāls – ne vairāk kā 20000 km; |
|  | **10.8.** | ziemas riepu komplekts; |
|  | **10.9.** | kravas telpas augstums ne mazāk kā 1000 mm; |
|  | **10.10.** | automātiskās dienas gaitas gaismas; |
|  | **10.11.** | klīrenss – ne mazāk kā 180 mm; |
|  | **10.12.** | Tonēti logi aizmugurē (pasažieriem). |
| **11.** | **Trafarēšanas prasības:** | |
| **11.1.** | Trafarēt, atbilstoši 31.08.1999. Ministru Kabineta Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem" un atbilstoši valsts standarta LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām. | |
| **12.** | **Pārbūves tehniskās prasības:** | |
| **12.1.** | sadalīt kravas nodalījumu, norobežot no pasažieru nodalījuma ar starpsienu no triecienizturīga materiāla, izveidojot izolētu aizturētā nodalījumu (turpmāk - izolators): attālums no starpsienas līdz aizmugurējām durvīm – ne mazāks kā 800 mm, starpsienas augšējā daļā logs no caurspīdīga triecienizturīga materiāla, ne lielāks kā 450x600 mm; logs no vadītāja puses ar noslēdzamu un atbīdāmu vērtni, no izolatora puses restots (restes izgatavotas no metāla un nostiprinātas starpsienā, restes izgatavotas tā, lai caur tām nevar pastiept pieauguša cilvēka roku); | |
| **12.2.** | izolatorā uzstādīt stacionāru, mehāniski izturīgu solu, ar neatdalāmām daļām un furnitūru (materiāls un elementi, kuri nepieļauj iespēju aizturētajam gūt traumas); uz starpsienas speciāli nostiprināts rokturis, lai nodrošinātu pārvadājamās personas iespēju pieturēties; | |
| **12.3.** | izolatora sānu logus (ja tādi ir) tonēt, un restot no iekšpuses (restes izgatavotas no metāla un nostiprinātas starpsienā, restes izgatavotas tā, lai caur tām nevar pastiept pieauguša cilvēka roku); | |
| **12.4.** | izolatora aizmugurējo durvju logus (ja tādi ir) tonēt, veikt logu apdari ar skaidu saplāksni (biezums – ne mazāks par 5mm); | |
| **12.5.** | izolatora aizmugures daļā visa nodalījuma platumā un augstumā papildus uzstādīt mehāniski izturīgas restotas divviru durvis atveramas uz āru, ar fiksāciju un aizbīdņiem no durvju ārpuses, aprīkotas ar aizsargātu no iekšpuses slēdzenes mehānisma aizsargplāksni un no ārpuses aprīkotas ar papildus drošības durvju slēdzeni (kurai jānodrošina pret durvju nesankcionētu atvēršanu); | |
| **12.6.** | ierīkot elektrisko ventilācijas sistēmu izolatorā: ventilācija ieslēdzama no vadītāja vietas, ieslēdzot iedegas gaismas indikācija; elektrisko ventilācijas sistēmu no izolatora iekšpuses norobežot ar aizsargrežģi; uzstādīt regulējamu dabīgā gaisa pieplūdes atveri izolatorā; | |
| **12.7.** | izolatorā uzstādīt apgaismojumu, piestiprinātu uz starpsienas pie griestiem un norobežotu ar aizsargrežģi, ieslēdzamu no vadītāja vietas ar ieslēgšanas gaismas indikatoru; | |
| **12.8.** | izstrādāt pārbūves tehnisko projektu un saskaņot to CSDD; | |
| **12.9.** | veiktajiem pārbūves un aprīkošanas darbiem garantijas minimālās prasības-ne mazāk, kā 24 mēneši. | |
| **13.** | **Citas prasības** | |
| **13.1.** | **Garantijas minimālās prasības** ne mazāk kā 3 (trīs) gadu vai līdz nobrauktiem 100 000 km, virsbūvei 5 gadu garantija pret caurrūsēšanu; | |
| **13.2** | Izmešu daudzums izplūdes gāzēs – atbilstība ne zemāk kā EURO 5 prasībām, sertificēts dzinējs | |
| **13.3.** | Automašīnai jābūt reģistrētai CSDD, CSDD izdevumi-reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis, Transportlīdzekļa īpašnieka obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA) uz 1 gadu iekļauti cenā; | |
| **13.4.** | Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei un izsniegtai tehniskās apskates uzlīmei, derīgai ne mazāk kā 11 mēnešus; | |
| **13.5.** | Automašīna nedrīkst būt cietusi ceļu satiksmes negadījumā; | |
| **13.6.** | Preces cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošanas izdevumi; | |
| **13.7.** | piegādes **maksimālais** termiņš un kārtība: Pretendentam jāpiegādā Prece uz Mazo ceļu 3, Jelgavā ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas; | |
| **13.8.** | defektu novēršanas un tehniskā apkopes kārtība un termiņi-garantijas ietvaros Pretendentam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētos servisos ne ilgāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pircēja pretenziju saņemšanas dienas; | |
| **13.9.** | Pretendentam ir autorizēti servisa centri un/vai autoservisi, kuri nodrošina iespēju veikt tehniskās apkopes un remontus garantijas periodā, no kuriem vismaz viens atrodas ne tālāk kā 60 km attālumā no pircēja adreses. | |

*6.pielikums*

**IEPIRKUMS**

**“Transportlīdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes**

**”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.JPD2017/68/MI**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma 1.daļa**

**1(viena) jauna izolatora tipa pārbūvēta un trafarēta mikroautobusa aizturēto pārvadāšanai piegāde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p/k** | **Tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums** |
|  | Transportlīdzekļu skaits: 1  Izlaiduma gads un nobraukums piegādes brīdī: 2017.gads, līdz 100 km  1.reģistrācija – **2017.gads** | |  |
| 1. | **Virsbūve**: | |  |
|  | 1.1. | krāsa: balta (nemetāliska) |  |
|  | 1.2. | tips: pasažieru furgons/mikroautobuss (izolators) |  |
| 2. | **Pārnesumu kārba** – manuālā (mehāniskā) vismaz 5 pakāpju | |  |
| 3. | **Dzinējs:** | |  |
|  | 3.1. | tips – kompresijas aizdedzes (dīzelis) |  |
|  | 3.2. | jauda – ne mazāk, kā 90 ZS |  |
| 4. | **Degviela:** | |  |
|  | 4.1. | tips – dīzeļdegviela |  |
|  | 4.2. | degvielas patēriņš uz 100 km, ekspluatējot pilsētas režīmā, ne vairāk, kā 9,5 litri |  |
|  | 4.3. | Piegādes brīdī automašīnas degvielas tvertnē ir jābūt degvielas apjomam, kas ir pietiekams vismaz 100 km nobraukšanai, kā arī automašīnai jābūt pilnībā aprīkotai, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu automašīnas dalību ceļu satiksmē. |  |
| 5. | **Pilna masa** – ne mazāka, kā 2900 kg | |  |
| 6. | **Piedziņas tips** – priekšējā piedziņa | |  |
| 7. | **Riteņi:** | |  |
|  | 7.1. | Izmērs – ne mazāks, kā R15 |  |
| 8. | **Tehniskais aprīkojums:** | |  |
|  | 8.1. | dzinēja imobilaizers |  |
|  | 8.2. | centrālās atslēgas visām durvīm |  |
|  | 8.3. | bremžu antibloķēšanas sistēma ABS |  |
|  | 8.4. | stūres pastiprinātājs |  |
|  | 8.5. | dzinēja aizsargplāksne |  |
|  | 8.6. | gaisa drošības spilveni |  |
|  | 8.7. | galvas balsti visiem sēdekļiem |  |
|  | 8.8. | drošības jostas visiem sēdekļiem |  |
|  | 8.9. | bīdāmās durvis labajā pusē ar fiksētu logu, salona kreisajā pusē iebūvēts logs |  |
|  | 8.10. | aizmugurējais kravas nodalījums bez stikliem ar izbūvētu izolatoru |  |
|  | 8.11. | kravas telpas augstums ne mazāks kā 1350 mm |  |
|  | 8.12. | divdaļīgas par 1800 atveramas aizmugures durvis bez stikliem |  |
|  | 8.13. | priekšējiem un aizmugures riteņiem dubļusargi |  |
|  | 8.14. | sēdvietu skaits – pirmā rinda – vadītāja sēdeklis, blakussēdētāja (vienvietīgs) sēdeklis pie labās puses durvīm, pasažieru nodalījumā – trīsvietīgs sēdeklis |  |
|  | 8.15. | gēla tipa akumulators |  |
|  | 8.16. | gaisa kondicionieris vai klimata kontrole priekšā tikai autovadītāja zonā; |  |
|  | 8.17. | klīrenss – ne mazāk kā 180 mm; |  |
| 9. | **Mikroautobuss jāpiegādā pilnā rūpnīcas komplektācijā:** | |  |
|  | 9.1. | medicīniskā aptieciņa |  |
|  | 9.2. | ugunsdzēšamais aparāts |  |
|  | 9.3. | avārijas apstāšanās zīme |  |
|  | 9.4. | gumijas salona paklājiņi |  |
|  | 9.5. | instrumentu komplekts, kādu paredz ražotājs |  |
|  | 9.6. | automašīnas pacēlājs, kādu paredz ražotājs |  |
|  | 9.7. | ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā |  |
|  | 9.8. | rezerves ritenis-pilna izmēra |  |
|  | 9.9. | ziemas riepu komplekts |  |
|  | 9.10. | oriģinālā audio sistēma |  |
|  | **Trafarēšanas un pārbūves tehniskās prasības** | |  |
| 10. | Trafarēt, atbilstoši 31.08.1999. Ministru Kabineta Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem" un atbilstoši valsts standarta LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām. | |  |
| 11. | Ieklāt grīdu – pasažieru nodalījumā ar pielaidi gar sienām (no mehāniski izturīga, mitruma izturīga materiāla un pārklāt ar neslīdošu, mehāniski izturīgu, viegli kopjamu materiāla klājumu) | |  |
| 12. | Sadalīt kravas nodalījumu ar starpsienu, izveidojot pasažieru nodalījumu (nodrošinot 15. un 16. punktā minēto darba vietu un pasažieru sēdvietas) un aizturēto nodalījumu (izolatoru) | |  |
| 13. | Starpsienas augšējā daļā logs no caurspīdīga materiāla, ne lielāks kā 450x600 mm; logs no vadītāja puses ar noslēdzamu un atbīdāmu vērtni, no izolatora puses restots (restes izgatavotas no metāla un nostiprinātas starpsienā, restes izgatavotas tā, lai caur tām nevar pastiept pieauguša cilvēka roku) | |  |
| 14. | Veikt visa pasažieru nodalījuma termoizolāciju un tapsējumu no mīksta materiāla (ar tumšas krāsas viegli kopjamu materiālu) un pasažieru nodalījuma logu apdari | |  |
| 15. | Pasažieru nodalījumā uzstādīt stacionāru trīsvietīgu sēdekli (sēdekļa apdare no tumšas krāsas viegli kopjama materiāla), aprīkot sēdekļus ar trīspunktu drošības jostām un galvas balstiem | |  |
| 16. | Pasažieru nodalījumā pie kreisā sānu loga uzstādīt stacionāru galdu vienai darbavietai, galda augstumu pieskaņot sēdvietām | |  |
| 17. | Nodrošināt ar rezerves riteņa pārvalku no blīva auduma vai auduma, kas atbilstošs salona tapsējuma materiālam un nostiprināt rezerves riteni (pilna izmēra), pārklātu ar minēto pārvalku, pasažieru nodalījumā blakus galdam vai pie/zem sēdvietām | |  |
| 18. | Izolatora nodalījums – termoizolācija visam nodalījumam, apdare no cieta viegli kopjama, mehāniski izturīga materiāla, gar malām stacionāri, mehāniski izturīgi soli, ar neatdalāmām daļām un furnitūru (izolatora nodalījumā izmantot materiālus un elementus, kuri nepieļauj iespēju aizturētajam gūt traumas). Uz starpsienas speciāli nostiprināts rokturis, lai nodrošinātu pārvadājamo personu iespēju pieturēties. | |  |
| 19. | Izolatora nodalījums - aizmugures daļā visa nodalījuma platumā un augstumā papildus uzstādīt mehāniski izturīgas restotas divviru durvis atveramas uz āru, ar fiksāciju un aizbīdņiem no durvju ārpuses | |  |
| 20. | Uz jumta uzstādīt elektrisko ventilācijas sistēmu (sēni), no izolatora iekšpuses aizsargātu ar restēm, ventilācija ieslēdzama no vadītāja vietas, ieslēdzot iedegas gaismas indikācija, uzstādīt regulējamu dabīgā gaisa pieplūdes atveri izolatora nodalījumā | |  |
| 21. | Pasažieru nodalījumā uzstādīt autonomu apsildīšanas ierīci | |  |
| 22. | Uzstādīt apgaismojumu:   1. pasažieru nodalījumā pie griestiem, ieslēdzamu no vadītāja vietas; 2. pasažieru nodalījumā virs darba galda LED tipa (atsevišķu no salona kopējā griestu apgaismojuma) apgaismojumu, ieslēdzamu uz vietas; 3. izolatorā, piestiprinātu uz starpsienas pie griestiem un norobežotu ar aizsargrežģi, ieslēdzamu no vadītāja vietas ar ieslēgšanas gaismas indikatoru; 4. uz automašīnas jumta aizmugurējā daļā pa vidu, hermētiski izpildītu, grozāmu halogēna prožektoru, ieslēdzamu no vadītāja vietas. | |  |
| 23. | Zem aizmugures triecienstieņa uzstādīt cinkotu, lielu svaru izturošu kāpsli (vismaz 150 kg), nodrošinot ērtāku iekāpšanu izolatora nodalījumā, ar aizsardzību pret slīdēšanu | |  |
| 24. | Divdaļīgās aizmugures durvis, aprīkotas ar aizsargātu no iekšpuses slēdzenes mehānisma aizsargplāksni un no ārpuses aprīkotas ar papildus drošības durvju slēdzeni (kurai jānodrošina pret durvju nesankcionētu atvēršanu) | |  |
| 25. | Piekrišana sagatavot pārbūves tehnisko projektu un saskaņot to CSDD | |  |
| 26. | Veiktajiem pārbūves un aprīkošanas darbiem garantijas minimālās prasības-ne mazāk, kā 24 mēneši | |  |
| 27. | Radiostacijas montāža (Radiostaciju nodrošina Pasūtītājs) | |  |
|  | **Citas prasības** | |  |
| 28. | **Garantijas minimālās prasības** ne mazāk kā 3 (trīs) gadu vai līdz nobrauktiem 100 000 km, virsbūvei 5 gadu garantija pret caurrūsēšanu; | |  |
| 29. | Atbilstība Euro atgāzu normām, sertificēts dzinējs | |  |
| 30. | Automašīnai jābūt reģistrētai CSDD, CSDD izdevumi-reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis, Transportlīdzekļa īpašnieka obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA) uz 1 gadu iekļauti cenā; | |  |
| 31. | Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei un izsniegtai tehniskās apskates uzlīmei, derīgai ne mazāk kā 11 mēnešus; | |  |
| 32. | Automašīna nedrīkst būt cietusi ceļu satiksmes negadījumā; | |  |
| 33. | Piegādes **maksimālais** termiņš un kārtība: Pretendentam jāpiegādā Prece uz Mazo ceļu 3, Jelgavā ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. | |  |
| 34. | Defektu novēršanas un tehniskā apkopes kārtība un termiņi-garantijas ietvaros Pretendentam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētos servisos ne ilgāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pircēja pretenziju saņemšanas dienas | |  |
| 35. | Pretendentam ir autorizēti servisa centri un/vai autoservisi, kuri nodrošina iespēju veikt tehniskās apkopes un remontus garantijas periodā, no kuriem vismaz viens atrodas ne tālāk kā 60 km attālumā no pircēja adreses. | | *Norādīt autorizēta servisa centra/autoservisa adresi* |
| 36. | Preces piegādes termiņš – ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas | | *Norādīt preces piegādes termiņu* |

***Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno piedāvātās automašīnas ražotāja tehnisko dokumentāciju, kas apliecina piedāvātā automobiļa:***

* *atbilstību Euro atgāzu normām (Tehniskās specifikācijas 29.punkts)*
* *degvielas patēriņu uz l/100 km, ekspluatējot pilsētas režīmā**(Tehniskās specifikācijas 4.2.punkts)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats, pilnvarojums

# *7.pielikums*

**IEPIRKUMS**

**“Transportlīdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes**

**”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.JPD2017/68/MI**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma 2.daļa**

**1(vienas) jaunas vieglās pārbūvētas un trafarētas automašīnas ar 5 sēdvietām, ar palielinātu izolatora tipa kravas nodalījumu aizturēto pārvadāšanai piegāde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p/k** | **Tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums** |
|  | Transportlīdzekļu skaits: 1  Izlaiduma gads un nobraukums piegādes brīdī: 2017.gads, līdz 100 km  1.reģistrācija – **2017.gads** | |  |
| **1.** | **Virsbūve**: | |  |
|  | **1.1.** | krāsa: balta (nemetāliska) |  |
|  | **1.2.** | tips: minivens/ komerctransports |  |
| **2.** | **Pārnesumu kārba** – manuālā (mehāniskā)- vismaz 5 pakāpju | |  |
| **3.** | **Dzinējs:** | |  |
|  | **3.1.** | tips – kompresijas aizdedzes (dīzelis); |  |
|  | **3.2.** | jauda – ne mazāk, kā 90 ZS |  |
| **4.** | **Degviela:** | |  |
|  | **4.1.** | tips – dīzeļdegviela; |  |
|  | **4.2.** | degvielas patēriņš uz 100 km, ekspluatējot  pilsētas režīmā - ne vairāk kā 8 litri. |  |
|  | **4.3.** | Piegādes brīdī automašīnas degvielas tvertnē ir jābūt degvielas apjomam, kas ir pietiekams vismaz 100 km nobraukšanai, kā arī automašīnai jābūt pilnībā aprīkotai, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu automašīnas dalību ceļu satiksmē. |  |
| **5.** | **Pilna masa** – ne vairāk, kā 2300 kg | |  |
| **6.** | **Piedziņas tips** – priekšējā piedziņa | |  |
| **7.** | **Riteņi:** | |  |
|  | **7.1.** | Izmērs – ne mazāks, kā R15 tērauda diski |  |
| **8.** | **Tehniskais aprīkojums:** | |  |
|  | **8.1.** | dzinēja imobilaizers; |  |
|  | **8.2.** | centrālās atslēgas visām durvīm; |  |
|  | **8.3.** | ABS ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali; |  |
|  | **8.4.** | stūres pastiprinātājs; |  |
|  | **8.5.** | ESP - braukšanas elektroniskā stabilizācijas sistēma; |  |
|  | **8.6.** | riepu spiediena kontroles sistēma; |  |
|  | **8.7.** | gaisa drošības spilveni vadītājam un blakus sēdošajam pasažierim; |  |
|  | **8.8.** | galvas balsti visiem sēdekļiem; |  |
|  | **8.9.** | drošības jostas visiem sēdekļiem; |  |
|  | **8.10.** | elektriski regulējami un apsildami sānu atpakaļskata spoguļi; |  |
|  | **8.11.** | gaisa kondicionieris vai klimata kontrole priekšā tikai šofera zonā; |  |
|  | **8.12.** | priekšējiem un aizmugures riteņiem dubļusargi; |  |
| **9.** | **Komplektācijā iekļaujas:** | |  |
|  | **9.1.** | medicīniskā aptieciņa; |  |
|  | **9.2.** | ugunsdzēšamais aparāts; |  |
|  | **9.3.** | avārijas apstāšanās zīme; |  |
|  | **9.4.** | gumijas salona paklājiņi visām sēdvietām; |  |
|  | **9.5.** | piederumu (instrumentu) komplekts, kādu paredz ražotājs, t.sk. automašīnas pacēlājs; |  |
|  | **9.6.** | ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā; |  |
|  | **9.7.** | rezerves ritenis-pilna izmēra. |  |
| **10.** | **Aprīkojuma tehniskas prasības:** | |  |
|  | **10.1.** | durvju skaits 5, t.sk. bīdamās durvis vismaz vienā pusē (labajā) ar fiksētu logu, divviru aizmugures durvis; |  |
|  | **10.2.** | sēdvietu skaits 5; |  |
|  | **10.3.** | auto garums ne vairāk kā 4800 mm, augstums ne vairāk kā 2100mm, platums ne vairāk kā 2200 mm; |  |
|  | **10.4.** | elektriski priekšējie sānu logi; |  |
|  | **10.5.** | vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu; |  |
|  | **10.6.** | oriģinālā audio sistēma; |  |
|  | **10.7.** | tehnisko apkopju intervāls – ne vairāk kā 20000 km; |  |
|  | **10.8.** | ziemas riepu komplekts; |  |
|  | **10.9.** | kravas telpas augstums ne mazāk kā 1000 mm; |  |
|  | **10.10.** | automātiskās dienas gaitas gaismas; |  |
|  | **10.11.** | klīrenss – ne mazāk kā 180 mm; |  |
|  | **10.12.** | Tonēti logi aizmugurē (pasažieriem). |  |
| **11.** | **Trafarēšanas prasības:** | |  |
| **11.1.** | Trafarēt, atbilstoši 31.08.1999. Ministru Kabineta Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem" un atbilstoši valsts standarta LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām. | |  |
| **12.** | **Pārbūves tehniskās prasības:** | |  |
| **12.1.** | sadalīt kravas nodalījumu, norobežot no pasažieru nodalījuma ar starpsienu no triecienizturīga materiāla, izveidojot izolētu aizturētā nodalījumu (turpmāk - izolators): attālums no starpsienas līdz aizmugurējām durvīm – ne mazāks kā 800 mm, starpsienas augšējā daļā logs no caurspīdīga triecienizturīga materiāla, ne lielāks kā 450x600 mm; logs no vadītāja puses ar noslēdzamu un atbīdāmu vērtni, no izolatora puses restots (restes izgatavotas no metāla un nostiprinātas starpsienā, restes izgatavotas tā, lai caur tām nevar pastiept pieauguša cilvēka roku); | |  |
| **12.2.** | izolatorā uzstādīt stacionāru, mehāniski izturīgu solu, ar neatdalāmām daļām un furnitūru (materiāls un elementi, kuri nepieļauj iespēju aizturētajam gūt traumas); uz starpsienas speciāli nostiprināts rokturis, lai nodrošinātu pārvadājamās personas iespēju pieturēties; | |  |
| **12.3.** | izolatora sānu logus (ja tādi ir) tonēt, un restot no iekšpuses (restes izgatavotas no metāla un nostiprinātas starpsienā, restes izgatavotas tā, lai caur tām nevar pastiept pieauguša cilvēka roku); | |  |
| **12.4.** | izolatora aizmugurējo durvju logus (ja tādi ir) tonēt, veikt logu apdari ar skaidu saplāksni (biezums – ne mazāks par 5mm); | |  |
| **12.5.** | izolatora aizmugures daļā visa nodalījuma platumā un augstumā papildus uzstādīt mehāniski izturīgas restotas divviru durvis atveramas uz āru, ar fiksāciju un aizbīdņiem no durvju ārpuses, aprīkotas ar aizsargātu no iekšpuses slēdzenes mehānisma aizsargplāksni un no ārpuses aprīkotas ar papildus drošības durvju slēdzeni (kurai jānodrošina pret durvju nesankcionētu atvēršanu); | |  |
| **12.6.** | ierīkot elektrisko ventilācijas sistēmu izolatorā: ventilācija ieslēdzama no vadītāja vietas, ieslēdzot iedegas gaismas indikācija; elektrisko ventilācijas sistēmu no izolatora iekšpuses norobežot ar aizsargrežģi; uzstādīt regulējamu dabīgā gaisa pieplūdes atveri izolatorā; | |  |
| **12.7.** | izolatorā uzstādīt apgaismojumu, piestiprinātu uz starpsienas pie griestiem un norobežotu ar aizsargrežģi, ieslēdzamu no vadītāja vietas ar ieslēgšanas gaismas indikatoru; | |  |
| **12.8.** | izstrādāt pārbūves tehnisko projektu un saskaņot to CSDD; | |  |
| **12.9.** | veiktajiem pārbūves un aprīkošanas darbiem garantijas minimālās prasības-ne mazāk, kā 24 mēneši. | |  |
| **13.** | **Citas prasības** | |  |
| **13.1.** | **Garantijas minimālās prasības** ne mazāk kā 3 (trīs) gadu vai līdz nobrauktiem 100 000 km, virsbūvei 5 gadu garantija pret caurrūsēšanu; | |  |
| **13.2** | Izmešu daudzums izplūdes gāzēs – atbilstība ne zemāk kā EURO 5 prasībām, sertificēts dzinējs | |  |
| **13.3.** | Automašīnai jābūt reģistrētai CSDD, CSDD izdevumi-reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis, Transportlīdzekļa īpašnieka obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA) uz 1 gadu iekļauti cenā; | |  |
| **13.4.** | Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei un izsniegtai tehniskās apskates uzlīmei, derīgai ne mazāk kā 11 mēnešus; | |  |
| **13.5.** | Automašīna nedrīkst būt cietusi ceļu satiksmes negadījumā; | |  |
| **13.6.** | Preces cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošanas izdevumi; | |  |
| **13.7.** | piegādes **maksimālais** termiņš un kārtība: Pretendentam jāpiegādā Prece uz Mazo ceļu 3, Jelgavā ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas; | |  |
| **13.8.** | defektu novēršanas un tehniskā apkopes kārtība un termiņi-garantijas ietvaros Pretendentam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētos servisos ne ilgāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pircēja pretenziju saņemšanas dienas; | |  |
| **13.9.** | Pretendentam ir autorizēti servisa centri un/vai autoservisi, kuri nodrošina iespēju veikt tehniskās apkopes un remontus garantijas periodā, no kuriem vismaz viens atrodas ne tālāk kā 60 km attālumā no pircēja adreses. | | *Norādīt autorizēta servisa centra/autoservisa adresi* |
| **13.10.** | Preces piegādes termiņš – ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas | | *Norādīt preces piegādes termiņu* |

***Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno piedāvātās automašīnas ražotāja tehnisko dokumentāciju, kas apliecina piedāvātā automobiļa:***

* *atbilstību Euro atgāzu normām (Tehniskās specifikācijas 13.2.punkts)*
* *degvielas patēriņu uz l/100 km, ekspluatējot pilsētas režīmā**(Tehniskās specifikācijas 4.2.punkts)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats, pilnvarojums

*8.pielikums*

**Līgums Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Jelgavā 2017.gada \_\_.\_\_\_\_\_

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”, reģistrācijas Nr. 90000031705, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Jauno transportlīdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām”, identifikācijas Nr. JPD2017/ /MI, 1./2.daļu (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
   1. Izpildītājs apņemas piegādāt Pasūtītājam 1 (vienu) jaunu transportlīdzekli\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ aizturēto pārvadāšanai pilnā komplektācijā, turpmāk - Prece, bet Pasūtītājs pieņemt un apmaksāt, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), kas atbilst iepirkuma noteikumiem un ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
   2. Pasūtītājs apņemas veikt Preces tehnisko apkopi un remontu Preces garantijas laikā Izpildītāja apstiprinātajos autorizētajos auto servisa centros.
2. **Preces cena un līguma summa**
   1. Kopējā Līgumcena ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), t.sk. Preces vienības cena bez PVN ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), PVN ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
   2. Preces cena ietver visus ar tās pārdošanu un piegādi Pasūtītājam saistītos izdevumus.
   3. Preces cena šā Līguma darbības laikā nevar tikt grozīta.
3. **Preces piegādes un pieņemšanas noteikumi** 
   1. Preces kvalitātei jāatbilst tās ražošanas tehnoloģijas prasībām, standartiem, reglamentētiem noteikumiem par preču drošumu un Pasūtītāja izvirzītajiem noteikumiem iepirkuma laikā.
   2. Preces kvalitātes atbilstību apliecina ražotāja izsniegta garantijas un servisa grāmata uz piegādājamo Preci. Precei jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai valsts valodā, atbilstoši izgatavotāja rūpnīcas noteiktajām prasībām.
   3. Precei jābūt reģistrētai CSDD, CSDD izdevumi-reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis, transportlīdzekļa īpašnieka obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA) uz 1 gadu iekļauti Līgumcenā;
   4. Precei jābūt veiktai tehniskajai apskatei un izsniegtai tehniskās apskates uzlīmei, derīgai ne mazāk kā 11 mēnešus.
   5. Precei jābūt pārbūvētai un trafarētai atbilstoši 31.08.1999. Ministru Kabineta Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem" un atbilstoši valsts standarta LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām, kā arī reģistrētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem.
   6. Izpildītājs piegādā Preci Pasūtītāja atrašanās vietā Mazajā ceļā 3, Jelgavā ne vēlāk kā 2017.gada dd.mm.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ne vēlāk kā 3(trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas).*
   7. Prece tiek nodota Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu un pavadzīmi, kurā ir norādīts Preces nosaukums, modelis, izlaiduma gads, izgatavotājs, daudzums, vienības cena, nodokļi un kopējā summa.
   8. Prece tiek uzskatīta par piegādātu no brīža, kad Pasūtītājs ir parakstījis pieņemšanas – nodošanas aktu un pavadzīmi.
   9. Pasūtītājs nepieņem Preci, ja tā piegādāta, neievērojot Līguma 3.1.-3.5. punktu noteikumus.
4. **Norēķinu kārtība par Preci** 
   1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par saņemto Preci, atbilstoši noformētai pavadzīmei, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas.
   2. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.
   3. Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt pavadzīmi par piegādāto Preci, ja ir konstatēta nekvalitatīva Prece, līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nenovērš norādītās nepilnības vai neaizvieto nekvalitatīvo Preci ar atbilstošas kvalitātes Preci.
   4. Visi norēķini tiek veikti pamatojoties uz oriģināliem dokumentiem.
   5. Līguma darbības laikā attaisnojuma dokumenti tiek sagatavoti un iesniegti papīra formātā.
5. **Garantijas (kvalitāte)**
   1. Piegādātās Preces kvalitātei jāatbilst ražotāja apliecinājumā norādītajam standartam.
   2. Lietojot Preci saskaņā ar lietošanas instrukciju, Preces garantija ir \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) gadi vai līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ km nobraukumam, virsbūves pret caurrūsēšanu garantija ir \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) gadi (*Garantijas minimālās prasības ne mazāk kā 3 (trīs) gadu vai līdz nobrauktiem 100 000 km, virsbūvei 5 gadu garantija pret caurrūsēšanu).* Garantijas termiņš tiek noteikts sākot ar Preces nodošanas – pieņemšanas brīdi.
   3. Garantija ietver visu transportlīdzekļa agregātu, tajā skaitā:
      1. motora, pārnesumkārbas, galvenā pārvada, kardāna piekares gultņu, startera, ģeneratora, akumulatora, elektroiekārtas, degvielas iekārtas remontu vai nomaiņu;
      2. transportlīdzekļa ritošās daļas un virsbūves elementu - amortizatoru, stabilizatoru un stabilizatoru bukšu, riteņu gultņu un rumbu, durvju un rokturu, aprīkojuma elementu, slēdžu, sēdekļu, apšuvuma remontu vai nomaiņu garantijas kārtībā.
   4. Garantija piemērojama ar nosacījumu, ka Pasūtītājs izmanto tikai oriģinālās rezerves daļas un to nomaiņu veic Izpildītāja apstiprinātajos autorizētajos servisa centros.
   5. Izpildītājam jānovērš Precei konstatētos trūkumus apstiprinātajos autorizētajos servisos ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas dienas vai, ja defektu nav iespējams novērst, jāvienojas par trūkumu novēršanas kārtību un termiņiem.
6. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi**
   1. Pasūtītāja pienākumi ir:
      1. ievērot Līgumā paredzēto norēķinu kārtību;
      2. par Preces kvalitātes neatbilstību nekavējoties informēt Izpildītāju;
      3. pieņemt no Izpildītāja tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Preci;
      4. neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, ja tāda tiks saņemta vai kļūs zināma šī Līguma darbības laikā;
      5. atlīdzināt Izpildītājam nodarītos zaudējumus un samaksāt līgumsodu, kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzību pilnā apmērā, ja tādi tiek pieprasīti, atbilstoši Līguma noteikumiem.
   2. Pasūtītājs ir tiesīgs:
      1. saņemt Preci šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;
      2. prasīt no Izpildītāja Preces kvalitātes ievērošanu;
      3. neveikt piegādātās Preces apmaksu, ja ir konstatēta nekvalitatīva Prece, līdz brīdim, kad tiek novērsti trūkumi, ja tas nav iespējams, tad nekvalitatīvā Prece tiek aizvietota ar kvalitatīvu;
      4. izbeigt šo Līgumu tajā paredzētajos gadījumos;
      5. prasīt no Izpildītāja līgumsodu samaksu Līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzību pilnā apmērā.
      6. uzstādīt Precei papildus aprīkojumu, nemainot Preces mezglu funkcionēšanu, ar nosacījumu, ka Precei nemainās garantijas laiks.
7. **Izpildītāja tiesības un pienākumi**
   1. Izpildītāja pienākumi ir:
      1. piegādāt Pasūtītājam tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām atbilstošu Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem;
      2. Ja Pasūtītāju neapmierina Preces kvalitāte, jeb tā neatbilst Līguma noteikumiem, tad Izpildītājam pēc iespējas ātrāk par saviem līdzekļiem jānovērš norādītās nepilnības;
      3. pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nodrošināt Preces kvalitātes garantijas noteikumu piemērošanu;
      4. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja rodas šķēršļi līgumsaistību izpildei;
      5. neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, ja tāda tiks saņemta vai kļūs zināma šī Līguma darbības laikā;
      6. atlīdzināt Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un samaksāt līgumsodu, ja tādi tiek pieprasīti, atbilstoši līguma noteikumiem.
      7. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas **jāiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājums**, un tas var būt:
         1. bankas garantija;
         2. apdrošināšanas sabiedrības polise.
      8. Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilst šādām prasībām:
      9. banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt pircējam līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu, ja pārdevējs nepilda vai nav izpildījis šajā līgumā noteiktās saistības vai līguma darbība tiek izbeigta pēc pircēja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz pircēja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību.
      10. līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz automašīnas nodošanai Pasūtītājam. Automašīnas nodošanu pircējam apliecina Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
      11. līguma saistību izpildes nodrošinājuma summai jābūt 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.
      12. līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.
      13. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
   2. Izpildītājam ir tiesības:
      1. prasīt no Pasūtītāja Līguma noteikumiem atbilstošas Preces pieņemšanu;
      2. prasīt no Pasūtītāja pilnu norēķinu par saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto Preci;
      3. prasīt no Pasūtītāja līgumsodu samaksu Līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzību pilnā apmērā.
8. **Atbildība**
   1. Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā noteikto Preces kvalitātes prasību ievērošanu.
   2. Šī Līguma 3.4. un 5.4. punktos noteikto Izpildītāja pienākumu izpildes termiņu neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsoda samaksu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no kopējās līgumcenas par katru termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
   3. Pasūtītājs ir atbildīgs par norēķina termiņa ievērošanu, un kavējuma gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsoda samaksu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no kavētās norēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā norēķina summas.
   4. Šajā Līgumā 8.2. un 8.3.punktos noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no savu pienākumu izpildes.
   5. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to paziņojot Piegādātājam 3 (trīs) dienas iepriekš, ja Piegādātājs nepiegādā Pasūtītājam Preci ne ilgāk kā 20 (divdesmit) dienas pēc Līguma 3.6.punktā noteiktā termiņa. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Izpildītājam līgumsoda samaksu 10 (desmit) % apmērā no kopējās līgumcenas, ko sedz no Izpildītāja 7.1.2. saistību nodrošinājuma.
   6. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību izpildi, zaudējumu nodarīšanu otrai pusei vai trešajām personām, kas radušies ar šī Līguma izpildi un atlīdzina tos pilnā apmērā Latvijas Republikas normatīvos aktos paredzētajā kārtībā.
   7. Ja šis Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ saskaņā ar 10.2.1., 10.2.2. un/vai 10.2.3. apakšpunktiem, un ja Pasūtītājs ir samaksājis par Preci, tad Izpildītājs nekavējoties atgriež Pasūtītājam visu iemaksāto naudas summu pilnā apmērā.
   8. Līguma 3.6. punktā noteiktajā līgumsaistību neizpildes gadījumā Pasūtītājs ieskaita kārtībā samazina pavadzīmē par Preci norādīto, Izpildītājam maksājamo, summu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
   9. Līguma 5.4. punktā noteiktajā līgumsaistību neizpildes gadījumā Pasūtītājs piestāda Izpildītājam rēķinu par aprēķinātā līgumsoda apmēru, ko Izpildītājam ir jāapmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā.
   10. Līguma 4.1.punktā noteiktajā līgumsaistību neizpildes gadījumā Izpildītājs piestāda Pasūtītājam rēķinu par aprēķinātā līgumsoda apmēru, ko Pasūtītājam ir jāapmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā.
   11. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai daļēju neizpildi, ja tā radusies iepriekš neparedzētu, vispārpieņemtu, nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem, un, ja par šādiem apstākļiem nekavējoties rakstiski ir paziņots otrai Pusei pēc minēto apstākļu iestāšanās, pretējā gadījumā Puse zaudē tiesības uz tiem atsaukties.
9. **Strīdu izskatīšanas kārtība**
   1. Visas domstarpības un strīdus, kas skar šo Līgumu, Puses izskata pārrunu ceļā.
   2. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus jautājumu nodod izskatīšanai tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
   3. Pusei, kas vēlas strīdus jautājumu nodot izskatīšanai tiesā, vispirms otrai pusei jāiesniedz rakstiska pretenzija.
10. **Līguma darbības termiņš un laušana**
    1. Līgums stājas spēkā 2017.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un darbojas līdz visu Līgumā noteikto saistību abpusējai izpildei.
    2. Pasūtītājs, ar rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs šo Līgumu lauzt nekavējoties šādos gadījumos:
       1. ja Pasūtītāju neapmierina Preces kvalitāte, jo tā neatbilst šā Līguma noteikumiem;
       2. ja Izpildītājs vēlas grozīt piegādājamās Preces cenu;
       3. ja Izpildītājs kavē Preces piegādi ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām pēc 3.6.punktā noteiktā Preces piegādes termiņa beigām;
       4. ja Izpildītājs pasludināts par maksātnespējīgu;
       5. ja kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas Izpildītāja saimnieciskajā darbībā ir konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus un apturējušas tā darbību.
       6. Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
    3. Gadījumā, ja Pušu saistību izpildi ir ietekmējuši ārkārtēji, iepriekš neparedzēti apstākļi, Līguma darbība tiek apturēta un Puses vienojas par turpmāko Līguma darbību. Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru par šādu apstākļu rašanos, pretējā gadījumā zaudējot tiesības uz tiem atsaukties.
11. **Papildus noteikumi**
    1. Jebkuri Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pievienojami šim Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas.
    2. Jautājumi, kas nav atspoguļoti Līgumā, tiek izskatīti atbilstoši pastāvošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
    3. Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no Līguma punktiem, tas neietekmē pārējo Līguma punktu spēkā esamību.
    4. Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru par savu rekvizītu maiņu.
    5. Līgums sastādīts uz \_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām, tai skaitā Pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” uz \_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
12. **Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS** | **IZPILDĪTĀJS** |
| Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” | „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” |
| Reģ. Nr. 90000031705 | Reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001 | Adrese: |
| AS SEB banka | Banka: |
| Kods: UNLALV2X | Kods: |
| Konts: LV09UNLA0008010130566 | Konts: |
| Kontaktpersona:  mob. tālr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts\_\_\_\_\_ | Kontaktpersona:  mob.tālr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts\_\_\_\_\_ |
| *V.Uzvārds* | *V.Uzvārds* |

9.pielikums

**IEPIRKUMS**

**“Transportlīdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes**

**”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.JPD2017/68/MI**

**Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji**

1. **Cena – 85 punkti.**

A = (Amin/Apied)\*P, kur:

A – iegūto punktu skaits par piedāvāto automašīnas cenu

Amin – zemākā piedāvātā automašīnas cena

Apied – vērtējamā piedāvātā automašīnas cena

P – īpatsvars (85 punkti)

1. **Degvielas patēriņš uz 100km pilsētas režīmā – 10 punkti**

D = (Dmin/Dpied)\*P*)*, kur:

D – iegūto punktu skaits par piedāvāto automašīnas cenu

Dmin – zemākais piedāvātais degvielas patēriņš

Dpied – vērtējamais piedāvātais degvielas patēriņš

P – īpatsvars (10 punkti)

1. **Atbilstība augstākam EURO emisiju standartam – 5 punkti:** 
   1. Euro 5, sertificēts dzinējs – 0 punkti;
   2. Euro 6, sertificēts dzinējs – 5 punkti.
2. Katrs komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli piešķirot katram piedāvājumam punktus atbilstoši nolikuma 9.pielikumā “Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji” noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.
3. Komisija veic piedāvājumu vērtēšanu, ievērojot sekojošo:
   1. katram norādītajam kritērijam punktus aprēķina saskaņā ar norādīto metodiku;
   2. katra piedāvājuma galīgo novērtējumu nosaka saskaitot visu kritēriju punktu skaitu un izdalot to ar komisijas locekļu skaitu;
   3. vērtējumus nosaka ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata.
   4. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš iegūst vislielāko punktu skaitu.
4. Ja komisija konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tas ir – vismaz divi piedāvājumi novērtēti kā saimnieciski visizdevīgākie, tad komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu kritērijā “Cena”.

1. **Mazais uzņēmums** ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro* [↑](#footnote-ref-1)
2. **Vidējais uzņēmums** ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus *euro*, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro.* [↑](#footnote-ref-2)
3. **Mazais uzņēmums** ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro* [↑](#footnote-ref-3)
4. **Vidējais uzņēmums** ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus *euro*, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro.* [↑](#footnote-ref-4)