**PIELIKUMI**

### 1.pielikums

**Iepirkums**

**„Demonstrācijas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm”**

**Identifikācijas numurs JPD2016/114/MI**

**Finanšu piedāvājums**

Pretendenta nosaukums:

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese: Biroja adrese:

Telefons: Fakss: E-pasta adrese:

Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Iekārtas ražotājs un modelis** | **Cena par 1 (vienu) vienību *euro* (bez PVN)** | **Kopējā cena *euro* (bez PVN)** |
| **1.** |  |  |  |
| **n+1** |  |  |  |
| KOPĀ: | | |  |

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Cena par demonstrācijas tehnikas piegādi un uzstādīšanu *euro* bez PVN ar vārdiem

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats, pilnvarojums

Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2016.gada “\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z.V. (ja lieto)

**2.pielikums**

**Iepirkums**

**„Demonstrācijas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm”**

**Identifikācijas numurs JPD2016/91/MI**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Televizori un displeji”**

Pretendentam, sagatavojot Tehnisko piedāvājumu, ir jāņem vērā šādas prasības:

1. Pretendentam nepieciešamā Prece ir jāpiegādā 21 darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2. Pretendentam jānodrošina operatīvs bezmaksas garantijas serviss. Garantijas termiņā maksimālais reaģēšanas laiks uz Pasūtītāja (mutisku, telefonisku, e-pasta vai citu rakstisku) ziņojumu par bojājumiem, defektiem vai citiem trūkumiem ir 36 stundas.
3. **Pretendentam Prece jāpiegādā Pasūtītāja telpās:** 
   1. **Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 4.vidusskola”, Akmeņu iela 1, Jelgavā** – **5 gab.;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apraksts / minimālās prasības** | **Pretendenta piedāvātais, ražotājs, modelis un tehniskie parametri** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|  | **Skolas aprīkojums ar TV** |  | **gab** | **4** |
|  | Ekrāna lielums: vismaz 43"  Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080  Digital Noise Filter tehnoloģija  Clear Motion Rate: 100  Audio: Dolby Digital Plus / Dolby Pulse  dts 2.0+digitālā izeja  Skaņas jauda (RMS) 10 W x 2 vai vairāk  Skaļruņu tips Lejupvērsts + pilns diapazons  Automātisks skaļuma regulētājs  Savietojamība:  3 HDMI  2 USB  1 austiņas  Scart 1  RF ieeja (antenas/kabeļa ieeja) 1  DVI audio ieeja (mini spraudnis) 1  Tīkls Ethernet (lokālais tīkls) 1  TV viedā funkcionalitāte:  SMART TV  Search All: Jā  Social TV: Jā  Interneta pārlūks: Jā  Your Video: Jā  Barošana:  Energoefektivitātes klase: A  Barošanas avots: 220 - 240 V 50 / 60 Hz maiņstrāva  Eco sensors: Jā  Strāvas patēriņš (taupības režīmā) 24  Automātiska izslēgšana: Jā  Strāvas patēriņš (dīkstāves režīmā) Zem 0,3 W  Pulkstenis un ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris  Typical Power Consumption: 55  Iemigšanas taimeris  Yearly Power Consumption (EU standard): 80  Iespēja pievienot videokameru  Time Shift Ready  Smart Phone Remote supported  Wirelss LAN Adapter Ready  Attēls attēlā tehnoloģija |  |
|  | **Skolas aprīkojums ar TV** |  | **gab** | **1** |
|  | Ekrāna lielums: 55"  Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080  Digital Noise Filter tehnoloģija  Clear Motion Rate: 100  Audio: Dolby Digital Plus / Dolby Pulse  dts 2.0+digitālā izeja  Skaņas jauda (RMS) 10 W x 2 vai vairāk  Skaļruņu tips Lejupvērsts + pilns diapazons  Automātisks skaļuma regulētājs  Savietojamība:  3 HDMI  2 USB  1 austiņas  Scart 1  RF ieeja (antenas/kabeļa ieeja) 1  DVI audio ieeja (mini spraudnis) 1  Tīkls Ethernet (lokālais tīkls) 1  TV viedā funkcionalitāte:  SMART TV  Search All: Jā  Social TV: Jā  Interneta pārlūks: Jā  Your Video: Jā  Barošana:  Energoefektivitātes klase: A  Barošanas avots: 220 - 240 V 50 / 60 Hz maiņstrāva  Eco sensors: Jā  Strāvas patēriņš (taupības režīmā) 24  Automātiska izslēgšana: Jā  Strāvas patēriņš (dīkstāves režīmā) Zem 0,3 W  Pulkstenis un ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris  Typical Power Consumption: 55  Iemigšanas taimeris  Yearly Power Consumption (EU standard): 80  Iespēja pievienot videokameru  Time Shift Ready  Smart Phone Remote supported  Wirelss LAN Adapter Ready  Attēls attēlā tehnoloģija |  |

1. **Pretendentam Prece jāpiegādā Pasūtītāja telpās:**

**Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas Valsts ģimnāzija”, Lielā iela 2, Jelgavā** – **2 gab.;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apraksts / minimālās prasības** | **Pretendenta piedāvātais, ražotājs, modelis un tehniskie parametri** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|  | **Digitālais displejs ar sienas stiprinājumu un signālu kabeļiem.** |  | **gab** | **2** |
|  | Funkcionālās prasības: Displejs prezentāciju un citas informācijas attēlošanai ar iebūvētu DVB-T/C uztvērēju |  |
|  | Iekārtu veido displejs, vienota programmatūra, instalācijas materiāli, piegāde. |  |
|  | displejs (norādīt ražotāju un modeli): |  |
|  | **Digitālais displejs ar sienas stiprinājumu.** |  |
|  | Ekrāna attēla diagonāles izmērs ne mazāk kā 49" |  |
|  | Izšķiršanas spēja Full HD (1920x1080p) |  |
|  | Spilgtums vismaz 300 cd/m² |  |
|  | Iebūvēti skaļruņi, jauda vismaz 16W |  |
|  | Izejas pieslēgumi - vismaz DP 1.2, 3.5mm audio |  |
|  | Ieejas pieslēgumi vismaz - HDMIx4, 3.5mm audio, USB 2.0, RJ45, Component video Y, Pb,Pr. |  |
|  | Iebūvēts WiFi uztvērējs |  |
|  | Iebūvēta SMART TV funkcija ar iespēju atvērt vietnes izmantojot interneta pārlūkprogrammu |  |
|  | Multimēdiju failu atspēlēšanas atbalsts vismaz H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1 , MPEG-2, MPEG-4 , WMV9/VC1, AAC, MP3, WAV, WMA, JPEG |  |
|  | Displeja strāvas patēriņs ne lielāks kā 50W standarta režīmā un 0.3W izslēgtā režīmā. |  |
|  | Komplektācija: tālvadības pults |  |
|  | Displeja svars bez iepakojuma ne vairāk kā 13,5 kg |  |
|  | **Digitālā displeja sienas stiprinājums** (norādīt ražotāju un modeli): |  |
|  | Paredzēts ekrāniem ar izmēru 49” un lielākiem. |  |
|  | Displeja stiprinājums pie sienas kronšteina VESA 400x200 vai analogs |  |
|  | Ērta stiprinājuma drošības fiksācija. |  |
|  | Atbilsts VESA stiprināšanas standartiem |  |
|  | Ražotāja noteiktais garantijas laiks – ne mazāk kā 2 gadi (24 mēneši). |  |

1. **Pretendentam Prece jāpiegādā Pasūtītāja telpās:**

**Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas Valsts ģimnāzija”, Lielā iela 2, Jelgavā** – **4 gab.;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apraksts / minimālās prasības** | **Pretendenta piedāvātais, ražotājs, modelis un tehniskie parametri** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|  | **Digitālais displejs ar sienas stiprinājumu un signālu kabeļiem.** |  | **gab** | **4** |
|  | Funkcionālās prasības: Profesionāls displejs prezentāciju un citas informācijas attēlošanai ar iebūvētu DVB-T/C uztvērēju |  |
|  | Iekārtu veido displejs, vienota programmatūra, instalācijas materiāli un piegāde. |  |
|  | displejs (norādīt ražotāju un modeli): |  |
|  | **Digitālais displejs ar sienas stiprinājumu.** |  |
|  | Ekrāna attēla diagonāles izmērs ne mazāk kā 49" |  |
|  | Izšķiršanas spēja Full HD (1920x1080p) |  |
|  | Melnā un baltā toņa pārejas attiecībai jābūt vismaz 1400: 1 |  |
|  | Attēla atainošanas jeb reakcijas laikam jābūt ne lielākam par 8ms |  |
|  | Skata leņķim jābūt vismaz 178 grādi no augšas un lejas un no labās un kreisās puses |  |
|  | Iebūvēti skaļruņi, jauda vismaz (5W + 5W)  Iespēja pieslēgt ārējos skaļruņus |  |
|  | Ieejas pieslēgumi vismaz - D-SUB, HDMIx2 ar MHL atbalstu, 3.5mm audio, USB 2.0, RF, Component video Y, Pb,Pr. |  |
|  | Kontrole vismaz - RS232C |  |
|  | USB auto atspēlēšanas atbalsts vismaz Divx HD, JPEG, MP3, AC3, MPEG, AAC,HEAAC, CDDA, LPCM. |  |
|  | Displeja iestatījumu rediģēšana un saglabāšana no USB atmiņas, tai skaitā displeja ieeju pieslēgumu kontrole un bloķēšana. |  |
|  | Displeja strāvas patēriņs ne lielāks kā 66W standarta režīmā un 0.3W izslēgtā režīmā. |  |
|  | Komplektācija: tālvadības pults |  |
|  | Displeja svars bez iepakojuma ne vairāk kā 13,5 kg |  |
|  | **Digitālā displeja sienas stiprinājums** (norādīt ražotāju un modeli): |  |
|  | Paredzēts ekrāniem ar izmēru 49” un lielākiem. |  |
|  | Displeja stiprinājums pie sienas kronšteina VESA 300x300 vai analogs |  |
|  | Ērta stiprinājuma drošības fiksācija. |  |
|  | Atbilsts VESA stiprināšanas standartiem |  |
|  | Ražotāja noteiktais garantijas laiks – ne mazāk kā 2 gadi (24 mēneši). |  |