*1.pielikums*

**IEPIRKUMS**

**“Pārbūvētas vieglās automašīnas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" vajadzībām",**

**identifikācijas nr. JPD2016/61/MI**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| reģistrācijas Nr. adrese, pasta indekss: tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Iepirkuma priekšmets*** | **Piedāvātā cena *euro*** ***(bez PVN)*** |
| 1 (vienas) jaunas pārbūvētas un trafarētas vieglās automašīnas iegāde  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Kopējā piedāvātā cena bez PVN norādīta *euro* (vārdiem)**

1. Piekrītam visām iepirkuma Instrukcijā un tās pielikumos izvirzītajām prasībām.
2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
3. Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
4. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus Instrukcijā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu piegādes izpildi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats, pilnvarojums

 Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2016.gada “\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*2.pielikums*

**IEPIRKUMS**

**“Pārbūvētas vieglās automašīnas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" vajadzībām",**

**identifikācijas nr. JPD2016/61/MI**

**KVALIFIKĀCIJA**

**Pretendenta pieredze līdzīgās piegādēs:**

Pretendents iepriekšējo **3 gadu laikā** (no 2013.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis vismaz vienu līgumu par jauna/u transportlīdzekļa/u piegādi un līguma vērtība (bez PVN) *euro* ir ne mazāka par piedāvāto cenu (bez PVN).

**Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmi par vismaz 1 (vienu) līgumu, ar kuru pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, piegādes laiks, un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.**

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas atbilst augstākminētajai prasībai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Līguma priekšmets (piegādātās automašīnas ražotājs un modelis)** | **Līguma darbības laiks** | **Līgumcena, *euro*****(bez PVN)** | **Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts** |
|  |  |  |  |

# *3.pielikums*

**IEPIRKUMS**

**“Pārbūvētas vieglās automašīnas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" vajadzībām",**

**identifikācijas nr. JPD2016/61/MI**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Jaunas vieglās automašīnas (turpmāk – Prece) piegādes vieta: Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001.
2. Preces piegādes maksimālais termiņš - 4(četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3. Par Preces piegādes termiņa kavējumu tiks aprēķināta soda nauda 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no kopējās līgumcenas par katru termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
4. Preces aprīkošana pašvaldības policijas vajadzībām:
	1. tiks izveidots izolēts aizturēto nodalījums (izolators) ar starpsienu, papildus uzstādīts stacionārs vienvietīgs sēdeklis. Pirms pārbūves uzsākšanas piegādātājam jāsaskaņo ar pasūtītāju tehniskās detaļas;
	2. tiks trafarēta atbilstoši 31.08.1999. Ministru Kabineta Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem" un atbilstoši valsts standarta LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām.
5. Samaksa par Preci tiks veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas dienas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.****p/k** | **Tehniskās prasības** |
|  | Transportlīdzekļu skaits: 11.reģistrācija – 2016.gads |
| **1.** | **Virsbūve**: |
|  | **1.1.** | krāsa: balta (nemetāliska) |
|  | **1.2.** | tips: minivens |
| **2.** | **Pārnesumu kārba** – manuālā (mehāniskā)- vismaz 5 pakāpju |
| **3.** | **Dzinējs:** |
|  | **3.1.** | tips –dīzelis; |
|  | **3.2.** | jauda – ne mazāk, kā 90 ZS |
| **4.** | **Degviela:** |
|  | **4.1.** | tips – dīzeļdegviela; |
|  | **4.2.** | degvielas patēriņš uz 100 km, ekspluatējotpilsētas režīmā - ne vairāk kā 6 litri. |
| **5.** | **Pilna masa** – ne vairāk, kā 2100 kg |
| **6.** | **Piedziņas tips** – priekšējā piedziņa |
| **7.** | **Riteņi:** |
|  | **7.1.** | Izmērs – ne mazāks, kā R15 tērauda diski |
| **8.** | **Tehniskais aprīkojums:** |
|  | **8.1.** | dzinēja imobilaizers; |
|  | **8.2.** | centrālās atslēgas visām durvīm; |
|  | **8.3.** | bremžu antibloķēšanas sistēma ABS; |
|  | **8.4.** | stūres pastiprinātājs; |
|  | **8.5.** | ESP - braukšanas elektroniskā stabilizācijas sistēma; |
|  | **8.6.** | riepu spiediena kontroles sistēma; |
|  | **8.7.** | gaisa drošības spilveni vadītājam un blakus sēdošajam pasažierim; |
|  | **8.8.** | galvas balsti visiem sēdekļiem; |
|  | **8.9.** | drošības jostas visiem sēdekļiem; |
|  | **8.10.** | elektriski regulējami un apsildami sānu atpakaļskata spoguļi; |
|  | **8.11.** | gaisa kondicionieris vai klimata kontrole; |
|  | **8.12.** | priekšējiem un aizmugures riteņiem dubļusargi. |
| **9.** | **Komplektācijā iekļaujas:** |
|  | **9.1.** | medicīniskā aptieciņa; |
|  | **9.2.** | ugunsdzēšamais aparāts; |
|  | **9.3.** | avārijas apstāšanās zīme; |
|  | **9.4.** | salona paklājiņi visām sēdvietām; |
|  | **9.5.** | piederumu (instrumentu) komplekts, kādu paredz ražotājs, t.sk. automašīnas pacēlājs; |
|  | **9.6.** | automašīnas pacēlājs, kādu paredz ražotājs; |
|  | **9.7.** | ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā; |
|  | **9.8.** | rezerves ritenis-pilna izmēra. |
| **10.** | **Aprīkojuma tehniskas prasības:** |
|  | **10.1.** | durvju skaits 5, t.sk. slīddurvis (ar stiklojumu) abās pusēs, divviru aizmugures durvis; |
|  | **10.2.** | sēdvietu skaits 5; |
|  | **10.3.** | auto garums ne vairāk kā 4400 mm, augstums ne vairāk kā 1900mm, platums ne vairāk kā 1900 mm; |
|  | **10.4.** | elektriski priekšējie sānu logi; |
|  | **10.5.** | vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu; |
|  | **10.6.** | oriģinālā audio sistēma; |
|  | **10.7.** | tehnisko apkopju intervāls – ne vairāk kā 20000 km; |
|  | **10.8.** | ziemas riepu komplekts; |
|  | **10.9.** | kravas telpas augstums ne mazāk kā 1000 mm; |
|  | **10.10.** | automātiskās dienas gaitas gaismas; |
|  | **10.11.** | klīrenss – ne mazāk kā 180 mm. |
| **11.** | **Trafarēšanas prasības:** |
| **11.1.** | Trafarēt, atbilstoši 31.08.1999. Ministru Kabineta Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem" un atbilstoši valsts standarta LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām (kontrastējošā krāsa horizontālas svītras veidā izvietota uz sāniem visā transportlīdzekļa garumā zem logu līmeņa); |
| **12.** | **Pārbūves tehniskās prasības:** |
| **12.1.** | sadalīt kravas nodalījumu, norobežot no pasažieru nodalījuma ar starpsienu no triecienizturīga materiāla, izveidojot izolētu aizturētā nodalījumu (turpmāk - izolators): attālums no starpsienas līdz aizmugurējām durvīm – ne mazāks kā 800 mm, starpsienas augšējā daļā logs no caurspīdīga triecienizturīga materiāla, ne lielāks kā 450x600 mm; logs no vadītāja puses ar noslēdzamu un atbīdāmu vērtni, no izolatora puses restots (restes izgatavotas no metāla un nostiprinātas starpsienā, restes izgatavotas tā, lai caur tām nevar pastiept pieauguša cilvēka roku);  |
| **12.2.** | izolatorā uzstādīt stacionāru, mehāniski izturīgu solu, ar neatdalāmām daļām un furnitūru (materiāls un elementi, kuri nepieļauj iespēju aizturētajam gūt traumas); uz starpsienas speciāli nostiprināts rokturis, lai nodrošinātu pārvadājamās personas iespēju pieturēties; |
| **12.3.** | izolatora sānu logus (ja tādi ir) tonēt, un restot no iekšpuses (restes izgatavotas no metāla un nostiprinātas starpsienā, restes izgatavotas tā, lai caur tām nevar pastiept pieauguša cilvēka roku);  |
| **12.4.** | izolatora aizmugurējo durvju logus (ja tādi ir) tonēt, veikt logu apdari ar skaidu saplāksni (biezums – ne mazāks par 5mm); |
| **12.5.** | izolatora aizmugures daļā visa nodalījuma platumā un augstumā papildus uzstādīt mehāniski izturīgas restotas divviru durvis atveramas uz āru, ar fiksāciju un aizbīdņiem no durvju ārpuses, aprīkotas ar aizsargātu no iekšpuses slēdzenes mehānisma aizsargplāksni un no ārpuses aprīkotas ar papildus drošības durvju slēdzeni (kurai jānodrošina pret durvju nesankcionētu atvēršanu); |
| **12.6.** | ierīkot elektrisko ventilācijas sistēmu izolatorā: ventilācija ieslēdzama no vadītāja vietas, ieslēdzot iedegas gaismas indikācija; elektrisko ventilācijas sistēmu no izolatora iekšpuses norobežot ar aizsargrežģi; uzstādīt regulējamu dabīgā gaisa pieplūdes atveri izolatorā; |
| **12.7.** | izolatorā uzstādīt apgaismojumu, piestiprinātu uz starpsienas pie griestiem un norobežotu ar aizsargrežģi, ieslēdzamu no vadītāja vietas ar ieslēgšanas gaismas indikatoru; |
| **12.8.** | izstrādāt pārbūves tehnisko projektu un saskaņot to CSDD;  |
| **12.9.** | veiktajiem pārbūves un aprīkošanas darbiem garantijas minimālās prasības-ne mazāk, kā 24 mēneši. |
| **13.** | **Citas prasības** |
| **13.1.** | garantijas **minimālās** prasības - ne mazāk, kā 2 gadi, virsbūves pretkorozijas garantija ne mazāk, kā 6 gadi; |
| **13.2** | izmešu daudzums izplūdes gāzēs – atbilstība EURO 6 prasībām un CO2 izmeši ne vairāk kā 120 g/km; |
| **13.3.** | transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā CSDD, t.sk. reģistrācijas apliecība, numura zīmes, veikta tehniskā apskate un izsniegta tehniskās apskates uzlīme;  |
| **13.4.** | Preces cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošanas izdevumi; |
| **13.5.** | piegādes **maksimālais** termiņš un kārtība: pārdevējam jāpiegādā Prece uz Mazo ceļu 3, Jelgavā ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas; |
| **13.6.** | defektu novēršanas un tehniskā apkopes kārtība un termiņi-garantijas ietvaros Pārdevējam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētos servisos ne ilgāk, kā 3 (triju) darba dienu laikā no Pircēja pretenziju saņemšanas dienas; |
| **13.7.** | Pretendentam ir autorizēti servisa centri un/vai autoservisi, kuri nodrošina iespēju veikt tehniskās apkopes un remontus garantijas periodā, no kuriem vismaz viens atrodas Rīgā. |

# *4.pielikums*

**IEPIRKUMS**

**“Pārbūvētas vieglās automašīnas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" vajadzībām",**

**identifikācijas nr. JPD2016/61/MI**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Pretendenta piedāvājums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p/k** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** Marka, modelis*(aizpilda pretendents)* |
|  | Transportlīdzekļu skaits: 11.reģistrācija – 2016.gads |  |
| **1.** | **Virsbūve**: |  |
|  | **1.1.** | krāsa: balta (nemetāliska) |  |
|  | **1.2.** | tips: minivens |  |
| **2.** | **Pārnesumu kārba** – manuālā (mehāniskā)- vismaz 5 pakāpju |  |
| **3.** | **Dzinējs:** |  |
|  | **3.1.** | tips – dīzelis; |  |
|  | **3.2.** | jauda – ne mazāk, kā 90 ZS |  |
| **4.** | **Degviela:** |  |
|  | **4.1.** | tips – dīzeļdegviela; |  |
|  | **4.2.** | degvielas patēriņš uz 100 km, ekspluatējot pilsētas režīmā - ne vairāk kā 6 litri. |  |
| **5.** | **Pilna masa** – ne vairāk, kā 2100 kg |  |
| **6.** | **Piedziņas tips** – priekšējā piedziņa |  |
| **7.** | **Riteņi:** |  |
|  | **7.1.** | Izmērs – ne mazāks, kā R15 tērauda diski |  |
| **8.** | **Tehniskais aprīkojums:** |  |
|  | **8.1.** | dzinēja imobilaizers; |  |
|  | **8.2.** | centrālās atslēgas visām durvīm; |  |
|  | **8.3.** | bremžu antibloķēšanas sistēma ABS; |  |
|  | **8.4.** | stūres pastiprinātājs; |  |
|  | **8.5.** | ESP - braukšanas elektroniskā stabilizācijas sistēma; |  |
|  | **8.6.** | riepu spiediena kontroles sistēma; |  |
|  | **8.7.** | gaisa drošības spilveni vadītājam un blakus sēdošajam pasažierim; |  |
|  | **8.8.** | galvas balsti visiem sēdekļiem; |  |
|  | **8.9.** | drošības jostas visiem sēdekļiem; |  |
|  | **8.10.** | elektriski regulējami un apsildami sānu atpakaļskata spoguļi; |  |
|  | **8.11.** | gaisa kondicionieris vai klimata kontrole; |  |
|  | **8.12.** | priekšējiem un aizmugures riteņiem dubļusargi. |  |
| **9.** | **Komplektācijā iekļaujas:** |  |
|  | **9.1.** | medicīniskā aptieciņa; |  |
|  | **9.2.** | ugunsdzēšamais aparāts; |  |
|  | **9.3.** | avārijas apstāšanās zīme; |  |
|  | **9.4.** | salona paklājiņi visām sēdvietām; |  |
|  | **9.5.** | piederumu (instrumentu) komplekts, kādu paredz ražotājs, t.sk. automašīnas pacēlājs; |  |
|  | **9.6.** | automašīnas pacēlājs, kādu paredz ražotājs; |  |
|  | **9.7.** | ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā; |  |
|  | **9.8.** | rezerves ritenis-pilna izmēra. |  |
| **10.** | **Aprīkojuma tehniskas prasības:** |  |
|  | **10.1.** | durvju skaits 5, t.sk. slīddurvis (ar stiklojumu) abās pusēs, divviru aizmugures durvis; |  |
|  | **10.2.** | sēdvietu skaits 5; |  |
|  | **10.3.** | auto garums ne vairāk kā 4400 mm, augstums ne vairāk kā 1900 mm, platums ne vairāk kā 1900 mm; |  |
|  | **10.4.** | elektriski priekšējie sānu logi; |  |
|  | **10.5.** | vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu; |  |
|  | **10.6.** | oriģinālā audio sistēma; |  |
|  | **10.7.** | tehnisko apkopju intervāls – ne vairāk kā 20000 km; |  |
|  | **10.8.** | ziemas riepu komplekts; |  |
|  | **10.9.** | kravas telpas augstums ne mazāk kā 1000 mm; |  |
|  | **10.10.** | automātiskās dienas gaitas gaismas; |  |
|  | **10.11.** | klīrenss – ne mazāk kā 180 mm. |  |
| **11.** | **Trafarēšanas prasības:** |  |
| **11.1.** | Trafarēt, atbilstoši 31.08.1999. Ministru Kabineta Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem" un atbilstoši valsts standarta LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām (kontrastējošā krāsa horizontālas svītras veidā izvietota uz sāniem visā transportlīdzekļa garumā zem logu līmeņa); |  |
| **12.** | **Pārbūves tehniskās prasības:** |  |
| **12.1.** | sadalīt kravas nodalījumu, norobežot no pasažieru nodalījuma ar starpsienu no triecienizturīga materiāla, izveidojot izolētu aizturētā nodalījumu (turpmāk - izolators): attālums no starpsienas līdz aizmugurējām durvīm – ne mazāks kā 800 mm; starpsienas augšējā daļā logs no caurspīdīga triecienizturīga materiāla, ne lielāks kā 450x600 mm; logs no vadītāja puses ar noslēdzamu un atbīdāmu vērtni, no izolatora puses restots (restes izgatavotas no metāla un nostiprinātas starpsienā, restes izgatavotas tā, lai caur tām nevar pastiept pieauguša cilvēka roku);  |  |
| **12.2.** | izolatorā uzstādīt stacionāru, mehāniski izturīgu solu, ar neatdalāmām daļām un furnitūru (materiāls un elementi, kuri nepieļauj iespēju aizturētajam gūt traumas);  |  |
| **12.3.** | izolatora sānu logus (ja tādi ir) tonēt, un restot no iekšpuses (restes izgatavotas no metāla un nostiprinātas starpsienā, restes izgatavotas tā, lai caur tām nevar pastiept pieauguša cilvēka roku);  |  |
| **12.4.** | izolatora aizmugurējo durvju logus (ja tādi ir) tonēt, veikt logu apdari ar skaidu saplāksni (biezums – ne mazāks par 5mm); |  |
| **12.5.** | izolatora aizmugures daļā visa nodalījuma platumā un augstumā papildus uzstādīt mehāniski izturīgas restotas divviru durvis atveramas uz āru, ar fiksāciju un aizbīdņiem no durvju ārpuses, aprīkotas ar aizsargātu no iekšpuses slēdzenes mehānisma aizsargplāksni un no ārpuses aprīkotas ar papildus drošības durvju slēdzeni (kurai jānodrošina pret durvju nesankcionētu atvēršanu); |  |
| **12.6.** | ierīkot elektrisko ventilācijas sistēmu izolatorā: ventilācija ieslēdzama no vadītāja vietas, ieslēdzot iedegas gaismas indikācija; elektrisko ventilācijas sistēmu no izolatora iekšpuses norobežot ar aizsargrežģi; uzstādīt regulējamu dabīgā gaisa pieplūdes atveri izolatorā; |  |
| **12.7.** | izolatorā uzstādīt apgaismojumu, piestiprinātu uz starpsienas pie griestiem un norobežotu ar aizsargrežģi, ieslēdzamu no vadītāja vietas ar ieslēgšanas gaismas indikatoru; |  |
| **12.8.** | izstrādāt pārbūves tehnisko projektu un saskaņot to CSDD;  |  |
| **12.9.** | veiktajiem pārbūves un aprīkošanas darbiem garantijas minimālās prasības-ne mazāk, kā 24 mēneši. |  |
| **13.** | **Citas prasības** |  |
| **13.1.** | garantijas **minimālās** prasības - ne mazāk, kā 2 gadi, virsbūves pretkorozijas garantija ne mazāk, kā 6 gadi; |  |
| **13.2** | izmešu daudzums izplūdes gāzēs – atbilstība EURO 6 prasībām un CO2 izmeši ne vairāk kā 120 g/km; |  |
| **13.3.** | transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā CSDD, t.sk. reģistrācijas apliecība, numura zīmes, veikta tehniskā apskate un izsniegta tehniskās apskates uzlīme;  |  |
| **13.4.** | cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošanas izdevumi; |  |
| **13.5.** | piegādes **maksimālais** termiņš un kārtība: pārdevējam jāpiegādā Prece uz Mazo ceļu 3, Jelgavā ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas; |  |
| **13.6.** | defektu novēršanas un tehniskā apkopes kārtība un termiņi-garantijas ietvaros Pārdevējam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētos servisos ne ilgāk, kā 3 (triju) darba dienu laikā no Pircēja pretenziju saņemšanas dienas; |  |
| **13.7.** | Pretendentam ir autorizēti servisa centri un/vai autoservisi, kuri nodrošina iespēju veikt tehniskās apkopes un remontus garantijas periodā, no kuriem vismaz viens atrodas Rīgā *(lai apliecinātu minēto prasību, norādīt autorizēto servisa centru un/vai autoservisu adreses)*. |  |

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Vārds, uzvārds/ z.v. /paraksts/

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_