1.pielikums

**Iepirkuma**

**„Universālās virpas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „Jelgavas Amatu vidusskola””**

**identifikācijas Nr. JPD2015/171/MI**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr. Adrese, pasta indekss: Bankas nosaukums: IBAN konta numurs: SWIFT: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |

Saskaņā ar iepirkuma Instrukciju mēs piedāvājam piegādāt un uzstādīt universālo virpu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Jelgavas Amatu vidusskola” par kopējo cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Iepirkuma priekšmets*** | **Piedāvātā kopējā cena *euro (bez PVN)*** |
| **Universālā virpa**  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Piedāvātā kopējā cena *euro* bez PVN norādīta (vārdiem)**

1. Saskaņā ar iepirkuma Instrukciju apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma nosacījumiem, visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
2. Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgās piegādes un uzstādīšanas pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
3. Apstiprinām, ka tehniskajā piedāvājumā norādītā preces cena būs fiksēta un nemainīga visā līguma izpildes laikā.
4. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma Instrukcijas nosacījumus un strādāt pie Iepirkuma līguma izpildes.
5. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un Iepirkuma prasībām atbilstošu piegādes izpildi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds Uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

amats, pilnvarojums

Finanšu piedāvājums sagatavots un parakstīts 2015.gada „\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.pielikums

**Iepirkuma**

**„Universālās virpas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „Jelgavas Amatu vidusskola””**

**identifikācijas Nr. JPD2015/171/MI**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Iepirkuma priekšmets** – 1 (vienas) universālās virpas piegāde un uzstādīšana.
2. **Piegādes un uzstādīšanas termiņš** – Līdz 2015.gada 18.decembrim.
3. **Pacēlāju piegādes un uzstādīšanas vieta:** Akadēmijas iela 25, Jelgavā.
4. **Garantija:** Universālās virpas minimālais garantijas apkalpošanas laiks ir 2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses, garantijas laikā jānodrošina bezmaksas tehniskā apkope atbilstoši ražotāja norādījumiem.
5. **Cita informācija:**
	1. Sagatavojot Tehnisko piedāvājumu, papildus piedāvātās preces tehniskajam aprakstam, jānorāda preces ražotājs un modelis, **kā arī jāpievieno ražotāja izsniegta tehniskā pase**.
	2. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīzi piedāvātās preces nosaukums un parametri, nedrīkst rakstīt tikai „atbilst/neatbilst” un nedrīkst lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”.
6. Prece:

|  |
| --- |
| **Universālā virpa** |
| ***Nr.p.k.*** |  ***Tehniskie parametri:*** | ***Atbilstības prasības:*** |
| 1 | Universālā virpa ar laideni maināmiem darbvārpstas apgriezieniem | jauna, nelietota |
| 2 | Robusta un stabila konstrukcija, svars  | ≥ 2600 kg |
| 3 | Attālums starpa centriem | 1300mm-1500mm |
| 4 | Centru augstums  | 200 mm-230mm |
| 5 | Apvirpošanas diametrs  |  400 mm-420mm |
| 6 | Patronas diametrs | 200 mm |
| 7 | Vārpstas caurejamība |  80 mm-85mm |
| 8 | Šķērsvadotnes kustība | 230 mm |
| 9 | Augšējās vadotnes kustība | 100 mm |
| 10 | Vārpstas atbalsta konuss | MK7 |
| 11 | Atdures balsta konuss | MK4 |
| 12 | Vārpstas rotācijas ātrumu diapazons | 25 - 1800 apgr./min. |
| 13 | Pārnesumu skaits | 12 |
| 14 | Vītnes soļa pārnesumu skaits  | 24 |
| 15 | Motora jauda vismaz | 5,5 kW |
| 16 | Ciparu displejs ar digitālās mērīšanas lineāliem X un Z asīm | Ir |
| 17 | Karietes paātrinātās garenpadeves elektromotora piedziņas funkcija | Ir |
| 18 | Vārpstas bremze | Ir |
| 19 | Drošības sajūgs pret padeves pārslodzi | Ir |
| 20 | Spīļpatronas aizsargs ar mikroslēdzi | Ir |
| 21 | Halogens darba apgaismojums | Ir |
| 22 | Aizmugures aizsargsiena | Ir |
| 23 | Digitālais mērīšanas aprīkojums | Ir |
| 24 | Nokomplektēts šķidruma dzesēšanas aprīkojums | Ir |
| 25 | 3 izciļņu spīļpatrona | Ir |
| 26 | Ieliktņa uzmava, fiksētas tapas, ātrdarbības stiprinājums griežņiem | Ir |
| 27 | Vītņu griešanas indikators | Ir |
| 28 | Fiksēts atbalsta doks un darbarīku komplekts | Ir |
| 29 | Ektroinstalācija 380 V / 3 fāzes/ 50 Hz | Ir |
| 30 | Pilnīga atbilstība CE drošības normām | Ir |
| 31 | Papildus aprīkojums: 7 ātrās nomaiņas griežņu turētāji | 7 gabali |
| 32. | Piegāde un uzstādīšana, personāla apmācība | ir |
| 33. | Piegādes laiks | līdz 18.12.2015 |
| 34. | Garantijas laiks | Vismaz 24 mēneši |

3.pielikums

**Iepirkuma**

**„Universālās virpas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „Jelgavas Amatu vidusskola””**

**identifikācijas Nr. JPD2015/171/MI**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |
| --- |
| **Universālā virpa** |
| ***Nr.p.k.*** |  ***Tehniskie parametri:*** | ***Atbilstības prasības:*** | ***Pretendenta piedāvātais*** |
| 1 | Universālā virpa ar laideni maināmiem darbvārpstas apgriezieniem | jauna, nelietota | Ražotājs, modelis\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Robusta un stabila konstrukcija, svars  | ≥ 2600 kg |   |
| 3 | Attālums starpa centriem | 1300mm-1500mm |   |
| 4 | Centru augstums  | 200 mm-230mm |   |
| 5 | Apvirpošanas diametrs  |  400 mm-420mm |   |
| 6 | Patronas diametrs | 200 mm |   |
| 7 | Vārpstas caurejamība |  80 mm-85mm |   |
| 8 | Šķērsvadotnes kustība | 230 mm |   |
| 9 | Augšējās vadotnes kustība | 100 mm |   |
| 10 | Vārpstas atbalsta konuss | MK7 |   |
| 11 | Atdures balsta konuss | MK4 |   |
| 12 | Vārpstas rotācijas ātrumu diapazons | 25 - 1800 apgr./min. |   |
| 13 | Pārnesumu skaits | 12 |   |
| 14 | Vītnes soļa pārnesumu skaits  | 24 |   |
| 15 | Motora jauda vismaz | 5,5 kW |   |
| 16 | Ciparu displejs ar digitālās mērīšanas lineāliem X un Z asīm | Ir |   |
| 17 | Karietes paātrinātās garenpadeves elektromotora piedziņas funkcija | Ir |   |
| 18 | Vārpstas bremze | Ir |   |
| 19 | Drošības sajūgs pret padeves pārslodzi | Ir |   |
| 20 | Spīļpatronas aizsargs ar mikroslēdzi | Ir |   |
| 21 | Halogens darba apgaismojums | Ir |   |
| 22 | Aizmugures aizsargsiena | Ir |   |
| 23 | Digitālais mērīšanas aprīkojums | Ir |   |
| 24 | Nokomplektēts šķidruma dzesēšanas aprīkojums | Ir |   |
| 25 | 3 izciļņu spīļpatrona | Ir |   |
| 26 | Ieliktņa uzmava, fiksētas tapas, ātrdarbības stiprinājums griežņiem | Ir |   |
| 27 | Vītņu griešanas indikators | Ir |   |
| 28 | Fiksēts atbalsta doks un darbarīku komplekts | Ir |   |
| 29 | Ektroinstalācija 380 V / 3 fāzes/ 50 Hz | Ir |   |
| 30 | Pilnīga atbilstība CE drošības normām | Ir |   |
| 31 | Papildus aprīkojums: 7 ātrās nomaiņas griežņu turētāji | 7 gabali |   |
| 32. | Piegāde un uzstādīšana, personāla apmācība | ir |   |
| 33. | Piegādes laiks | līdz 18.12.2015 |   |
| 34. | Garantijas laiks | Vismaz 24 mēneši |  |

Parakstot tehnisko piedāvājumu apliecinām, ka iepirkumā piedāvāto universālo virpu piegādāsim uz uzstādīsim Pasūtītāja norādītajā adresē, Akadēmijas ielā 25, Jelgavā, līdz 2015.gada 18.decembrim.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds Uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

amats, pilnvarojums