Apstiprināti

Iepirkuma komisijas

2013.gada 27.jūnija sēdē

protokols Nr.5

**Grozījumi**

**atklāta konkursa** **"Pasta salas labiekārtošana Jelgava, II kārta" ID Nr.JPD2013/25/ERAF/AK**

**nolikumā**

1. Visā atklātā konkursa nolikuma tekstā skaitļus un vārdus **„2013.gada 11.jūlija plkst.14:00”** aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „**2013.gada 18.jūlija plkst.14:00**” attiecīgā locījumā.
2. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.3 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |   | Gabionu G1 - 1000X1000X2000 montāža | gb. | 240.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.4 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |   | Gabioni G1 - 1000X1000X2000, stieple 4.0 mm, acs 100x100 mm | gb. | 240.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.5 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |   | Šķeltie laukakmeņi  | m³ | 480.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.8 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |   | Blietēts smilšu grants maisījuma pabērums  | m³ | 60.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.10 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |   | Dolomīta šķembukārtas izbūve  | m³ | 52.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.11 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |   | Neskalotas šķembas (20-40) (k=1,2) | m³ | 62.40 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.12 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |   | Pamatnes betonēšana zem skatuves ar pandusu | m³ | 31.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.13 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |   | Betona sūknis | m/h | 3.255 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.14 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |   | Betons C6 B 7.5 | m³ | 32.55 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.15 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |   | Veidņu montāža un demontāža | m2 | 370.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.16 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |   | Veidņu noma | m2 | 370.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.24 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |   | Deformācijas šuvju izveide | m | 40.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.32 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |   | Veidņu montāža un demontāža | m2 | 184.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.33 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |   | Veidņu noma | m2 | 184.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.42 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 |   | Blietēts smilšu grants maisījuma pabērums  | m³ | 205.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.43 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |   | Smilts-grants maisījums (k=1.3) | m³ | 266.50 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.44 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |   | Dolomīta šķembukārtas izbūve  | m³ | 103.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.45 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |   | Neskalotas šķembas (20-40) (k=1,2) | m³ | 123.60 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.47 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |   | Betona sūknis | m/h | 11.50 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.49 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |   | Veidņu montāža un demontāža | m2 | 188.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.50 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |   | Veidņu noma | m2 | 188.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.53 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |   | Amfiteātra betonēšana | m³ | 155.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.54 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 |   | Betona sūknis | m/h | 16.28 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.55 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 |   | Betons C20 B 25 | m³ | 162.75 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.56 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 |   | Deformācijas šuvju izveide | m | 21.50 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.62 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 |   | Veidņu montāža un demontāža | m2 | 121.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.63 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |   | Veidņu noma | m2 | 121.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.64 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 |   | Armatūras Ø 12 B 500 likšana | t | 22.62 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.65 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 |   | Armatūra Ø 12 B 500  | t | 23.75 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.69 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 |   | Deformācijas šuvju izveide | m | 364.00 |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks A.Baļčūns